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[bookmark: 标准前言]前    言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件的某些内容可能涉及专利，发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由青海大学农林科学院（青海省农林科学院）提出。
本文件由青海省农学会归口。
本文件起草单位：青海大学农林科学院（青海省农林科学院）、青海高远锦禾生态农牧科技有限公司都兰分公司、都兰农禾嘉穗农牧科技有限公司。
本文件主要起草人：姚有华、丁宝军、李新、姚晓华、吴昆仑、李晓伟、史权。
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1　 范围
本文件规定了藜麦节本增效生产中的术语与定义、产量指标、播前准备、栽培技术及收获等内容。
本文件适用于柴达木盆地年均温0.5℃以上的地区种植时使用。
2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 8321.2 农药合理使用准则（二）
NY/T 391 绿色食品 产地环境技术条件
NY/T 393 绿色食品 农药使用准则
NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则
NY 525 有机肥料
3　 术语和定义
本文件无相关的术语和定义。
产量指标
产量3.000 t/hm2～3.750 t/hm2（200.00 kg/666.70 m2～250.00 kg/666.70 m2）。
播前准备
选地
选择前茬为小麦、青稞、油菜、马铃薯、蚕豆茬口的地块，不宜连作。
整地
前作收获后，及时深耕冬灌，耙耱保墒；播前浅耕，耙耱整平。
选种
选择千粒重≥4.0 g、发芽率≥90%、纯度≥95%、净度≥98%、含水量≤9%的良种。
种子处理
种子用包衣剂进行丸粒化加工，丸粒化种子直径0.40 cm，丸粒化种子包衣剂和药剂质量符合GB/T 8321.2和NY/T 393的规定。
栽培技术
施肥
结合播前浅耕，施入商品有机肥6.000 t/hm2（400.00 kg/666.70 m2），质量符合NY 525的规定。
结合播种，施入纯氮0.035 t/hm2（2.30 kg/666.70 m2），五氧化二磷0.069 t/hm2（4.60 kg/666.70 m2），质量符合NY/T 394的规定。
播种
播种时间
4月中旬至5月上旬。
覆膜播种
选用膜宽1.20 m～1.40 m生物降解地膜，用精量覆膜播种一体机穴播，播深1.50 cm～2.00 cm。
播量与密度
播种量0.003 t/hm2～0.004 t/hm2（0.20 kg/666.70 m2～0.25 kg/666.70 m2），行距40.00 cm，穴距25.00 cm。
除草
六叶期，进行垄间杂草机械防除。
灌溉
分别在苗期、显穗至开花期和灌浆期灌水3～5次。
病虫害防治
使用符合GB 8321.2规定的农药防治叶斑病、霜霉病、茎（根）腐病、病毒病等主要病害和黄条跳甲、金针虫、蛴螬、甜菜筒喙象、斜纹夜蛾、蚜虫、象甲等主要虫害。
收获
籽粒完熟期机械收获，损失率≤5%。
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