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蚕豆水肥一体化绿色栽培技术规范
[bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26718930]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了蚕豆水肥一体化绿色栽培技术的术语和定义、产量指标、产地环境、播前准备、水肥一体化设备及肥水管理、病虫害防治、收获与脱粒、农田废弃物处理等内容。
本文件适用于有水源或补充水源地块的蚕豆种植区域。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26986531]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 4404.2  粮食作物种子 第2部分：豆类
GB/T 19812.3  塑料节水灌溉器材 第3部分：内镶式滴灌管及滴灌带
GB/T 19812.4  塑料节水灌溉器材 第4部分：聚乙烯（PE）软管
GB/T 35795  全生物降解农用地面覆盖薄膜
GB/T 43908  水肥一体化设备
NY/T 391  绿色食品 产地环境质量
NY/T 394  绿色食品 肥料使用准则
NY/T 525  有机肥料
NY/T 1112  配方肥料
DB63/T 919  绿色食品 蚕豆生产技术规程
DB63/T 2441  蚕豆联合收获作业质量

[bookmark: _Toc97192966]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

水肥一体化
根据作物需求，对农田水分和养分进行综合调控和一体化管理，以水促肥，以肥调水，实现水肥耦合，提升农田水肥利用效率。
产量指标
鲜食豆荚产量22.500 t/hm2~30.000 t/hm2（1500.00 kg/667m2~2000.00 kg/667m2）。
干籽粒产量4.500 t/hm2~6.000 t/hm2（300.00 kg/667m2~400.00 kg/667m2）。
产地环境
产地环境符合NY/T 391的要求。
播前准备
地块选择
选择土壤疏松、地势平坦，肥力均匀的地块。前茬作物为麦类、油料、马铃薯等。
品种选择
选用高产、稳产、抗逆性强并经登记的品种。
整地与施肥
整地
[bookmark: OLE_LINK5]前茬作物收获后清洁地表，及时耕翻，深度25.00 cm~30.00 cm，冬灌地镇压保墒。
基肥及施肥量
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]结合秋翻或春耕施入商品有机肥2.250 t/hm2~3.000 t/hm2（150.00 kg/667m2~200.00 kg/667m2）或腐熟农家有机肥15.000 t/hm2~22.500 t/hm2（1000.00 kg/667m2~1500.00 kg/667m2），配施蚕豆配方肥（N-P2O5-K2O:14-16-5）0.300 t/hm2~0.375 t/hm2（20.00 kg/667m2~25.00 kg/667m2）。
商品有机肥质量符合NY/T 525的要求，配方肥质量符合NY/T 1112的要求，肥料使用按NY/T 394执行。
播种
[bookmark: _GoBack]种子质量
种子质量符合GB 4404.2的要求，播前晒种3 d~5 d。
播种时间
平均温度稳定在3℃~4℃时播种。
播种方式
用覆膜播种一体化机械，采取3行蚕豆2行滴灌带种植模式，采用幅宽120.00 cm，农膜质量符合GB 35795的要求，一次性完成施肥、铺滴灌带、覆膜、播种等作业。
播种密度
鲜食蚕豆播种量0.135 t/hm2~0.150 t/hm2（9.00 kg/667m2~12.50 kg/667m2），每667 m2保苗0.50万株~0.60万株。
干籽粒蚕豆播种量0.300 t/hm2~0.338 t/hm2（15.00 kg/667m2~22.50 kg/667m2），每667 m2保苗1.10万株~1.40万株。
播种规格 
 鲜食蚕豆播种行距30.00 cm，株距35.00 cm~40.00 cm；干籽粒蚕豆播种行距30.00 cm，株距15.00 cm~20.00 cm；播种深度5.00 cm~8.00 cm。
水肥一体化设备及肥水管理
灌溉首部枢纽
因地制宜选择首部枢纽，包括水泵、计量器、过滤器、施肥器及动力装置等。视水源、坡度、出水量确定灌溉制度，相关设备应符合GB/T 43908规定。
管道选择与铺设
根据首部水泵压力选择主管、支管材质与口径，支管口径63.00 mm或75.00 mm。采用3行蚕豆2行滴灌带模式，选用内贴片式滴灌带，滴头流量为1.6 L/h~2 L/h，滴头间距与株距保持一致，滴灌带间距30.00 cm~40.00 cm。主管和支管材料选择符合GB/T 19812.4的要求，贴片式滴灌带材料符合GB/T 19812.3的要求。
肥水管理
水溶肥料使用按NY/T 394执行，肥水管理制度见表1。

肥水管理制度参照表
	生育期
	滴管灌溉次数和定量
	养分用量

	
	灌水
次数
	灌溉定额
m3/667m2
	N
kg/667m2
	P2O5
kg/667m2
	K2O
kg/667m2

	出苗期
	1
	10~20
	-
	-
	-

	现蕾期
	1
	10~20
	2.42~3.23
	0.69~0.92
	0.96~1.29

	开花期
	1
	20
	4.25~5.66
	1.21~1.62
	1.69~2.25

	结荚期
	1~2
	20~40
	3.64~4.86
	1.04~1.38
	1.45~1.93

	鼓粒期
	1
	20
	1.82~2.42
	0.52~0.69
	0.72~0.97

	合计
	5~6
	80~120
	12.13~16.18
	3.46~4.61
	4.82~6.43


病虫害防治
按DB63/T 919执行。
收获与脱粒
收获
鲜豆蚕豆荚籽粒饱满，鲜豆籽粒种脐颜色由黄显黑时采摘上市。
干籽粒蚕豆主茎基部4～5层荚变黑，上部荚呈黄色时采取机械化收获，按DB63/T 2414要求执行。
脱粒
干籽粒豆荚完全风干变黑时脱粒。
农田废弃物处理
收获前回收地表管道、秸秆等废弃物，进行无害化处理。
[bookmark: BookMark8][image: ]
image1.png




image2.png




image3.jpeg




