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团体标准编制说明
一、工作简况

（一）任务来源

2025年6月，由青海省农业技术推广总站组织相关单位申请团体

标准的立项。2025年7月，青海省农学会、青海省标准化协会《关于下达2025年度联合团体标准项目计划的通知》（青农字〔2025〕16号、青标协字〔2025〕152号）文件，批准《蚕豆水肥一体化绿色高质高效栽培技术规程》团体标准的制定项目编号为:QHNX83-2025、QAS-JH42-2025。

（二）起草单位、协作单位
起草单位：青海省农业技术推广总站。

协作单位：青海大学农林科学院(青海省农林科学院)、湟中区农业技术推广中心、互助县农业技术推广中心、乐都区农业技术推广中心。

（三）主要起草人

	姓名
	性别
	职务/职称
	工作单位
	任务分工

	王  生
	男
	高级农艺师
	青海省农业技术推广总站
	主持

	腾长才
	男
	副研究员
	青海省农林科学院
	组织管理

	黄  霞
	女
	高级农艺师
	青海省农业技术推广总站
	标准编写

	景  慧
	女
	高级农艺师
	青海省农业技术推广总站
	组织编写

	侯万伟
	男
	研究员
	青海省农林科学院
	数据分析

	李文玲
	女
	农艺师
	湟中区农业技术推广中心
	湟中试验

	洪生贵
	男
	助理农艺师
	青海省农业技术推广总站
	编制说明

	郭兴莲
	女
	高级农艺师
	青海省农林科学院
	资料整理

	张  宪
	男
	高级农艺师
	互助县农业技术推广中心
	互助试验

	吴亨琪
	女
	高级农艺师
	青海省农业技术推广总站
	1-3章编写

	邓锋震
	男
	高级农艺师
	民和县农业技术推广中心
	民和试验

	胡建焜
	男
	农艺师
	湟中区农业技术推广中心
	湟中试验

	李有文
	男
	农艺师
	乐都区农业技术推广中心
	乐都试验

	魏建平
	男
	高级农艺师
	湟中区农业技术推广中心
	湟中试验

	霍建强
	男
	农艺师
	青海省农业技术推广总站
	4-6章编写

	张  玮
	男
	高级农艺师
	青海省农业技术推广总站
	7-9章编写

	张  纲
	男
	农艺师
	乐都区农业技术推广中心
	乐都试验

	米红芸
	男
	高级农艺师
	贵德县农牧业综合服务中心
	数据分析

	李淑贞
	女
	助理农艺师
	乐都区农业技术推广中心
	乐都示范

	汪财洲
	男
	农艺师
	湟中区农业技术推广中心
	湟中示范

	韩学义
	男
	农艺师
	循化县农业技术推广中心
	数据分析

	马晓玲
	女
	农艺师
	民和县农业技术推广中心
	民和示范

	赵继丽
	女
	农艺师
	湟中区农业技术推广中心
	数据分析

	李宜全
	男
	农艺师
	湟中区农业技术推广中心
	试验种植

	马  源
	男
	农艺师
	青海省农业技术推广总站
	7-9章编写

	李云龙
	男
	农艺师
	青海省农业技术推广总站
	7-9章编写

	罗生寿
	男
	农艺师
	青海省农业技术推广总站
	10章编写

	何  婷
	女
	农艺师
	青海省农业技术推广总站
	4-6章编写

	陈宗萍
	女
	农艺师
	互助县农业技术推广中心
	试验种植

	许  瑾
	女
	助理农艺师
	青海省农业技术推广总站
	4-6章编写


二、制定标准的必要性和意义


（一）制定标准的必要性

青海省属于典型干旱半干旱旱作农业区，水资源禀赋先天不足，耕地单位面积拥有水量仅为全国平均水平的10%、世界平均水平的6.7%；区域年降水量250～450mm，且80%以上集中在6-9月份，时空分布极度不均。同时，青海省三分之二以上耕地为山旱地区，地块分散、面积偏小、地形复杂，机械作业难度大，生产条件较差。近年来，极端天气频发、土壤肥力下降、用工成本攀升、种植技术要求提高等问题叠加，进一步制约了当地农业新技术的推广与应用。

水肥一体化技术作为现代农业“一号技术”，是农业农村部门重点推广的综合种植技术。该技术依托灌溉系统，将固体或液体肥料配兑为肥液，精准、均匀输送至作物根部土壤，通过科学调控灌溉水量与施肥量，实现灌溉与施肥的一体化操作，兼具节水、节肥、节药、省工、高产等多重优势，是破解干旱半干旱地区水资源短缺、肥料利用率偏低等难题的有效措施。目前，我国水肥一体化技术已在小麦、玉米、棉花、马铃薯、蔬菜、水果等多作物领域形成成熟应用体系，为蚕豆产业应用该技术奠定了坚实基础。

基于此，在青海省推广应用蚕豆水肥一体化技术，并制定《蚕豆水肥一体化绿色栽培技术规范》团体标准，能够有效破解当地蚕豆种植户面临的生产瓶颈，提升蚕豆栽培的高质高效水平，为“粮油单产提升行动”等重大农业项目提供关键技术支撑，对稳定并提升区域粮食产能具有重要现实意义。
（二）制定标准的意义

蚕豆属粮、菜、饲、肥兼用作物，具有养人、养畜、养地的“三养”功能，蚕豆生产对青海省现代农业高质量发展具有重要协同作用。

1.保护农田生态环境：蚕豆根瘤具有天然的固氮解磷作用，推广蚕豆水肥一体化栽培技术可减少化肥施用量，降低农业面源污染风险，改善农田土壤结构，保护农田生态系统稳定。

2.推动农业高质量发展：一是可与油菜、青稞、饲草等区域优势作物构建科学轮作体系，在化肥减量或有机肥替代的前提下，促进各产业融合发展；二是蚕豆秸秆蛋白质含量约10%，是优质蛋白饲草且含保健成分，可保障舍饲半舍饲畜牧业优质饲草供应，助力畜牧业提质增效；三是蚕豆产业可融合粮用、菜用、饲用、观赏等多元价值，推动农业一二三产业深度融合。

3.预防疾病改善生活品质：蚕豆富含人体必需的8种氨基酸，营养价值仅次于大豆蛋白；其叶、荚中含多酚物质、左旋多巴等保健成分，鲜食蚕豆有助于预防帕金森病、糖尿病等老年疾病，蚕豆荚还具备抗菌、抗氧化、抗糖尿病等生物活性。制定本标准，可提升蚕豆品质与产量，为居民提供更高品质的农产品，助力健康生活。

蚕豆作为高蛋白作物和高效生物固氮作物，生长过程中对水分和养分需求较高，传统灌溉施肥方式已无法适配现代农业可持续发展要求。蚕豆水肥一体化技术通过精细的土地准备、科学的系统铺设、精准的水肥管理和绿色的病虫害防控，实现蚕豆生长全周期的精准灌溉与施肥，可显著提升蚕豆产量与品质。制定本标准，是青海省响应国家农业现代化战略，发展智慧农业、绿色农业的具体实践，也是探索“四高”（农田质量高、产出能力高、资源利用效率高、抗灾能力高）种植技术的实际行动，有利于青海省建立标准化、规范化的大田作物水肥一体化高质高效生产基地，提高农业生产资料利用效率，为打造绿色有机农畜产品输出地提供技术支撑。

三、主要起草过程

（一）前期研究基础
2024年1月至2月份，青海省农业技术推广总站组织省农林科学院、湟中区农业技术推广中心、互助县农业技术推广中心等相关单位专业技术人员完成标准立项资料收集、编制、申报等一系列工作，为标准制定奠定前期基础。为确保标准制定的针对性、科学性和操作性，有效推动全省蚕豆水肥一体化绿色栽培技术规范的推广应用，标准编制小组围绕青海省蚕豆种植现状、水肥一体化技术应用基础、相关技术数据积累及实施方法等方面开展全面、深入的调研分析，广泛收集蚕豆水肥一体化栽培技术相关规范性资料，在蚕豆种植重点区域安排试验和示范工作，为标准文本起草提供充足依据。

（二）成立起草小组，制定编制计划
青海省农业技术推广总站组织相关单位专业技术人员成立了《蚕豆水肥一体化绿色栽培技术规范》起草小组，负责标准提纲的制定、技术规范的试验示范安排部署、试验结果的分析整理总结以及标准文本的起草工作。该标准立项后，标准制定小组着手进行蚕豆水肥一体化绿色栽培方面的调研及国家标准、团体标准、地方标准查新工作，讨论了标准的内容提纲以及工作计划，大量收集、整理和分析了蚕豆水肥一体化绿色栽培的技术资料，并按制定团体标准的编制要求进行分类整理、同时进行了实地调研、试验示范工作，了解蚕豆水肥一体化绿色栽培技术最新的生产实践经验，为科学制定标准奠定了良好的基础，使本标准具有广泛地代表性和实用性。

（三）明确编制提纲，确定标准框架
在拟订标准编制工作进度后，在2024年湟中区试验示范的基础上，2025年重点安排在湟中区、乐都区、互助县三个蚕豆主要主产区开展多组对比试验，重点聚焦节水节肥、提质增效、生态环保核心目标，系统探索适配蚕豆生长需求的水肥供给方案，最终总结出蚕豆水肥一体化绿色栽培核心技术体系。制定小组通过多次集中研究、实地调研论证及多方意见征询，反复研讨完善，提出了标准编制提纲，明确了规范的核心章节、技术要点及编制原则，敲定了规范的整体框架，为后续标准的细化编制奠定了坚实基础。

（四）起草标准文本，征求意见并形成标准预审稿
编制小组在整合试验示范数据、调研资料及相关文献的基础上，经多次内部研讨、反复修改完善，确定标准编制提纲，完成《蚕豆水肥一体化绿色栽培技术规范》征求意见初稿的起草工作。

标准编制过程中，编制小组广泛征求了青海大学、青海省农林科学院、中国科学院西北高原生物研究所、青海省质量和标准研究院及蚕豆主栽区有关专家意见，同时深入重点项目实施地，听取一线专业技术人员、种植主体的实践经验与意见，针对提出的16条意见（见附件1），编制小组对所有意见进行逐条梳理、分析研究，结合标准编制实际进行修改，进一步完善标准文本，形成了送审稿。

 4月10日，青海省农学会组织青海大学、青海省农林科学院、中国科学院西北高原生物研究所、青海省质量和标准研究院专家对标准进行审查，在听取汇报、审查材料和质询答疑的基础上，提出3条意见（见附件2），编制小组对所有意见进行逐条梳理、分析研究，结合标准编制实际进行修改，进一步完善标准文本，形成报批稿。
四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

（一）本标准整个起草过程严格按照工作计划进行，并遵循“科学性、合理性、先进性、实用性、普遍性”原则。

（二）制定依据
1.标准的编写按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》、GB/T20001.5-2017《标准编写规则第5部分：规范标准》的要求编制。

2.遵循《团体标准管理规定》《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国农产品质量安全法》，确保标准内容技术先进、经济合理、切实可行，有利于推动技术进步。

3.紧密结合蚕豆的生物学特性、需肥需水规律，以提升蚕豆栽培水平，实现作物稳产优质，促进绿色农业可持续发展的目标。

4.标准中所有技术要求、参数指标均经科学试验和生产实践验证，确保技术的可行性和有效性。

（三）与现行法律、法规、标准的关系

本标准与现行有关法律、法规、规章和强制性标准的关系无冲突。

五、主要条款的说明

（一）水肥一体化技术在蚕豆作物上使用效果验证
为验证水肥一体化技术在蚕豆作物上的应用效果，编制小组在借鉴现有蚕豆栽培技术规范的基础上，于2024-2025年在湟中、乐都、互助三个蚕豆主产县（区）开展多组对比试验，集成应用水肥一体化、新型肥料、机械一体化种植等农业新技术，系统研究不同试验条件下水肥一体化技术对蚕豆生长发育、产量品质的影响，为标准条款制定提供了详实的数据和实践支撑。

表1蚕豆"水肥一体化”技术试验示范设施使用情况
	试验区
	灌溉首部型号
	主管

口径
（mm）
	支管

口径
（mm）
	滴灌带

类别
	滴头
流量
	滴灌带铺设模式
	蚕豆

行距
（cm）
	蚕豆

株距
（cm）

	乐都区
	洪水镇
	XGQT1-219-2.5
	160
	90
	内贴片式

滴灌带


	2L/h
	2行蚕豆

1行滴灌带
	30-35
	25-30

	互助县
	威远镇
	8GSF-100-35-2
	110
	90
	
	1.6L/h
	3行蚕豆

2行滴灌带
	40
	30

	湟中区
	多巴镇
	大博金田8GSF-110-35型
	90
	63
	
	2L/h
	3行蚕豆

2行滴灌带
	25
	25

	
	拦隆口镇
	大博金田8GSF-110-35型
	90
	63
	
	2L/h
	3行蚕豆

2行滴灌带
	25
	25

	
	李家山镇
	大博金田8GSF-110-35型
	90
	63
	
	2L/h
	3行蚕豆

2行滴灌带
	25
	25


（二）示范开展情况

1.乐都区蚕豆生产对比试验

1.1试验地点：试验设在海东市乐都区耕耘农作物种植专业合作社洪水坪村承包地，该试验地块地势平整、土层深厚、土壤疏松、肥力均匀，在秋季深翻了加厚耕作层，播前及时进行了耙耱平整。

1.2试验材料：

供试作物品种：选用籽粒均匀、结荚集中、成熟一致、高产优质的青蚕21号大粒型蚕豆品种，下种量10kg/亩。

供试肥料：三环复合肥N+P2O5+K2O≥48%，N-P2O5-K2O=16-16-16（云南云天化股份有限公司）；大量元素水溶肥料N-P2O5-K2O≥54%，N-P2O5-K2O=18-18-18+TE（云南云天化股份有限公司）。

1.3试验设计：

小区设计，采取对比试验设计，共设蚕豆常规施肥，蚕豆水肥一体化2个处理，无重复；各试验处理小区面积为15m×20m=300㎡，试验四周设1m宽保护行，小区与保护行之间期起宽30cm田埂，防止串肥和便于观察记载。

1.4施肥水平：除试验研究因素外，各施肥处理按田间示意图对应区施肥，无错施、漏施。以基肥为主，追肥为辅；配方施肥，氮磷钾配合。

表2 试验施肥处理组合
单位：㎏/亩

	处理
	肥料名称
	使用方式
	使用量

	1.常规施肥
	三环复合肥N+P2O5+K2O≥48%
	基肥
	15

	2.水肥一体化
	三环复合肥N+P2O5+K2O≥48%
	基肥
	10

	
	大量元素水溶肥料N-P2O5-K2O≥54%
	追肥
	5


1.5种植及田间管理：

早春4月2日抢墒覆膜，覆膜前用二甲戊灵除草剂均匀喷洒至土壤表面进行封闭除草，不起垄全地面覆膜，左右拉紧，保证地膜平展，使地膜紧贴地面，两幅膜间重叠10㎝，两边用土压实，每隔2～3m覆土横压土腰带，以防大风揭膜。覆膜一周左右时，在膜面凹陷处打渗水孔，以便降水入渗。

在播种前，将蚕豆种子在阳光下暴晒1～2d，并用噻虫嗪悬浮种衣剂进行拌种处理，以防治地下害虫。4月3日采用点播器人工点播，膜上种植3行，行距30～35㎝，株距25～30㎝，播种深度8～10㎝，行间错位点播，行间的植株呈“三角”式排列。

出苗后及时查苗，4月15日开始将被地膜或土块覆盖的幼苗采用人工及时放出，防止高温灼伤，放苗后用细土封严膜孔。发现缺苗现象，用事先育好的预备苗或催芽的种子补种，确保全苗。

1.6田间布置

北
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图1田间布置排列
1.7田间记载

1.7.1蚕豆生育期记载

表3 蚕豆生育期记载

单位：日/月

	生育期

处理
	播种期
	出苗期
	分枝期
	现蕾期
	开花期
	结荚期
	成熟期
	收获期

	1.常规施肥
	3/4
	25/4
	24/5
	8/6
	18/6
	09/7
	28/7
	13/8

	2水肥一体化
	3/4
	25/4
	24/5
	8/6
	16/6
	07/7
	28/7
	13/8


1.7.2农事操作记录


表4 农事操作记录表

单位：日/月

	处理
	浇水
	除草
	浇水
	除草
	浇水

	1.常规施肥
	7/4
	22/5
	24/5
	15/6
	16/6

	2.水肥一体化
	7/4
	22/5
	24/5（并追肥）
	15/6
	16/6


1.7.3适时摘心：在蚕豆主茎形成10～12层花序时，即在6月21日晴天摘心、打顶，去除顶端优势，促进分枝生长，增加结荚数，提高籽粒饱满度。同时及时清除病枝、弱枝和无效分枝，改善通风透光条件，提高光合效率。

1.7.4病虫害防治：6月7日用50%多菌灵可湿性粉剂800倍液或75%百菌清可湿性粉剂600倍液喷雾防治，隔10d喷一次，连喷2次进行褐斑并等病害防治。6月14日用50％抗蚜威可湿性粉剂每亩8～10g兑水30kg喷雾防蚜虫。

1.8产量结果及分析

表5 蚕豆生育动态及经济性状表现表

	项目

处理
	株数
	株高

（cm）
	单株荚果数

（个）
	单荚粒数

（个）
	百粒重

（kg）
	理论产量

（kg）

	1.常规施肥
	6050
	120.8
	13.5
	2.6
	0.165
	350.39

	2.水肥一体化
	6050
	125.5
	14.6
	2.7
	0.168
	400.66


当蚕豆大部分叶片枯黄脱落，田间70%～80%的下部荚果变黑，上层荚果鼓硬变黄时进行了收获。产量结果显示：水肥一体化处理下蚕豆开花期、结荚期较常规施肥提前2d，株高、单株荚果数、百粒重均显著提升，理论产量达400.66kg/亩，较常规施肥处理（350.39kg/亩）增产50.27kg，增产效果显著。

2.互助县蚕豆水肥一体化对比试验

2.1供试材料：青蚕15号
2.2试验地概况：
试验设在威远镇卓扎滩村，面积120亩，中壤土，基础肥力：缓释性蚕豆配方肥：总养分含量≥35%，N-P2O5-K2O=14-16-5，低氯，水分≤2%，粒度≥90%，养分释放率≤80%。

2.3试验设计

设置2个处理：

T1：水肥一体化滴灌系统

面积1亩，采用压力补偿式滴灌带（流量1.6L/h，间距30cm），地膜长度1.2m，采用种植3行蚕豆（行距40cm，株距30cm），铺设2行滴灌带，覆膜、点播一次性完成。

根据生育期需肥规律分4次追施水溶肥，土壤含水量控制在田间持水量的70%～85%，如表1所示。

表6 蚕豆灌溉时间、水量及施肥种类和施肥量
	时期
	灌水时间

（月、日）
	灌水量

（方/亩）
	肥料种类
	亩用量（kg）
	使用说明
	作用与效果

	苗期
	5.15-5.22
	10
	微生物菌剂
	2
	滴灌1次
	快速吸收促进缓苗，提高早起抗逆性。

	
	
	
	含腐植酸水溶肥料
	2.5
	滴灌1次
	

	初花期
	6.5-6.10
	10
	微生物菌剂
	4
	滴灌1次
	促进生根，使根系横向纵向延伸，促毛细根发育，提高根系和作物的抗病抗逆能力

	
	
	
	中量元素水溶肥料
	2.5
	滴灌1次
	

	盛花期
	6.20-6.26
	9
	微生物菌剂
	4
	滴灌1次
	促进植物开花，保花保果；促进营养生长、加速叶绿素合成、促植物体叶片Vc合成。

	
	
	
	含腐植酸水溶肥料
	2.5
	滴灌1次
	

	结荚期
	7.5-7.10
	9
	微生物菌剂
	5
	滴灌1次
	提高土壤透气性、提高肥料利用率，促果实干物质和Vc的积累，提高产量和品质。

	
	
	
	中量元素水溶肥料
	2.5
	滴灌1次
	


T2：常规无滴灌（对照）

面积1亩，常规种植
表7 不同处理生育期记载表

单位：月、日

	生育期

处理
	播种期
	出苗期
	分枝期
	开花期
	结荚期
	鼓粒期
	收获期

	1
	4.6
	4.26
	6.3
	6.30
	7.8
	7.21
	9.12

	2(CK)
	4.6
	4.26
	5.30
	5.26
	7.1
	7.18
	9.12


2.4测定指标与方法

2.4.1生长指标：株高、分枝数

2.4.2产量构成：单株荚数、每荚粒数、百粒重

表8 不同处理经济性状
	处理
	亩株数

（万株）
	株高

（cm）
	分枝数

（个）
	荚数

（个）
	荚粒数

（个）
	百粒重

（g）

	1
	0.5670
	96.5
	2.25
	22
	2.0
	172.65

	2(CK)
	0.5670
	71.5
	1.8
	17
	1.7
	163.77


2.5结果与分析

水肥一体化滴灌处理下蚕豆株高较对照提升35%，单株荚数、百粒重分别达22个、172.65g，显著高于对照；实际产量达340.8kg/亩，较对照（222.5kg/亩）增产53.2%。试验证实，滴灌能维持土壤适宜湿度，避免干旱或涝渍胁迫，促进根系发育和干物质积累，实现水肥精准供应。

3.湟中区多巴镇蚕豆不同施肥模式对比试验
3.1试验地点：试验设在湟中区多巴镇扎麻隆村张生海承包地，地块名称为地中脑（经度101°45′97″，纬度36°65′91″，海拔2363.2m）。该地区降水总量多年平均为616.5mm，年均日照时间长达2446h左右，年相对湿度约为54%。土壤类别为栗钙土，土壤质地为壤土，前茬作物为苗木。
3.2试验材料：
供试品种：青蚕14号（当地主栽品种）。

供试肥料：尿素（N46%，云南云天化股份有限公司）、磷酸二铵（18-46-0，云南祥丰化肥股份有限公司）、蚕豆配方肥（14-16-5，青海省专用肥料厂）、大量元素水溶肥（20-20-20，南京轩凯生物科技股份有限公司生产）。

3.3试验设计：

常规施肥模式示范面积200亩；配方施肥模式示范面积50亩；水肥一体化模式示范面积50亩。试验设3个处理，每个处理3次重复，小区面积：60m2。

各处理设置如下：

处理1：常规施肥模式（尿素+磷酸二铵）

处理2：配方施肥模式（35%蚕豆配方肥）

处理3：水肥一体化模式（尿素+磷酸二铵+水溶肥）

图2田间设计图
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常规施肥模式和配方施肥模式，肥料均全部作基肥施用，采用机械一体化作业，一次性完成起垄、施肥、覆膜、播种流程，作物生育期内不采取任何灌溉措施。水肥一体化模式，以尿素、磷酸二铵作基肥，同样采用机械一体化作业，一次性完成起垄、施肥、覆膜、播种；大量元素水溶肥则通过水肥一体化滴灌系统分4次追施，具体用量为现蕾期5kg/亩、开花期6kg/亩、结荚期10kg/亩、鼓粒期4kg/亩。除施肥方式存在差异外，其他田间管理措施均保持一致。

表9 施肥方案

	处理
	亩施基肥
	亩施追肥
	总养分纯量（kg/亩）

	
	
	
	N
	P2O5
	K2O
	合计

	1
	尿素8.41kg/亩、磷酸二铵17.39kg/亩
	/
	7
	8
	/
	15

	2
	35%蚕豆配方肥50kg
	/
	7
	8
	2.5
	17.5

	3
	尿素8.41kg/亩、磷酸二铵17.39kg/亩
	20-20-20

水溶肥25kg
	12
	13
	5
	30


3.4田间记载

试验于2025年3月28日机械深松；4月17日起垄、覆膜、施肥、播种；5月26日化学药剂除草；6月15日人工除草；9月20日收获。试验期间未发生自然灾害、病虫害爆发等影响试验结果的特殊事件。

3.5结果与分析

3.5.1生育期记载

表10生育期记载表

单位：日/月、天

	处理
	播种期
	出苗期
	现蕾期
	开花期
	结荚期
	鼓粒期
	成熟期
	收获期
	全生育期

	1
	17/4
	10/5
	10/6
	20/6
	6/7
	7/8
	10/9
	20/9
	146

	2
	17/4
	10/5
	10/6
	20/6
	6/7
	8/8
	11/9
	20/9
	147

	3
	17/4
	10/5
	10/6
	20/6
	7/7
	11/8
	15/9
	20/9
	151


从生育期记载数据来看，三种施肥模式下蚕豆的出苗期、现蕾期、开花期一致，差异从结荚期开始显现：常规施肥（处理1）结荚期为6/7、鼓粒期7/8、成熟期10/9，全生育期146d；配方施肥（处理2）结荚期与常规施肥一致（6/7），鼓粒期推迟1d（8/8），成熟期推迟1d（11/9），全生育期147d，仅比常规施肥长1d；水肥一体化（处理3）结荚期推迟1d（7/7），鼓粒期推迟4d（11/8），成熟期推迟5d（15/9），全生育期达151天，分别比常规施肥、配方施肥长5d和4d。核心原因推测为水肥一体化模式通过滴灌系统实现了养分和水分的持续供应，延长了蚕豆的营养生长和生殖生长周期，为产量形成和品质提升提供了更长的时间窗口。

3.5.2性状记载

表11 生长性状记载表
	处理
	亩株数

（株）
	株高

（cm）
	单株分枝数
	单株荚数

（个）
	荚粒数

（个）
	百粒重

（g）
	理论产量

（kg）

	1
	8889
	124.5
	3.19
	14.02
	2.12
	165.31
	436.75

	2
	8889
	125.4
	3.21
	14.82
	2.11
	167.64
	465.97

	3
	8889
	135.7
	3.22
	15.19
	2.11
	170.33
	485.28


从生长性状记载数据来看，三种处理的亩株数均为8889株，保证了试验的基础一致性；其他生长性状呈现梯度优化趋势，株高、单株分枝数、单株荚数、百粒重和理论产量均表现为处理3＞处理2＞处理1，其中处理3的株高（135.7cm）、单株荚数（15.19个）、百粒重（170.33g）和理论产量（485.28kg/亩）均显著高于处理1，分别提升8.99%、7.0%、3.04%和11.11%，而单株分枝数三者差异较小，角粒数基本持平，说明充足且均衡的养分供应主要通过优化株高、单株荚数和百粒重等关键性状提升理论产量。

3.5.3实收产量结果分析

表12 实收产量结果统计分析表

单位：kg

	处理
	60㎡小区产量
	实收亩产

（折85%）
	比处理1

（±）
	位次

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	平均
	
	
	

	1
	37.04
	39.32
	38.36
	38.24
	361.17
	-
	-
	3

	2
	39.78
	41.14
	41.42
	40.78
	385.17
	24.0
	6.65%
	2

	3
	43.79
	43.42
	42.53
	43.25
	408.46
	47.3
	13.10%
	1


实收产量结果与理论产量趋势一致，水肥一体化模式（处理3）的小区平均产量（43.25kg）和实收亩产（408.46kg）均居首位，比常规施肥模式（处理1）增产47.3kg，增幅达13.1%；配方施肥模式（处理2）实收亩产385.17kg，比处理1增产24.0kg，增幅6.65%；常规施肥模式产量最低（361.17kg/亩），位次第三，明确体现了水肥一体化施肥模式在提升蚕豆实际产量上的显著优势，配方施肥模式也能有效增产，但效果不及水肥一体化。

3.5.4土壤化验结果

表13 土壤化验结果

	处理
	全N

g/kg
	碱解N

mg/kg
	有效P

mg/kg
	速效K

mg/kg
	有机质

g/kg
	pH
	缓效钾

g/kg

	播前
	1.3
	90
	45.2
	151
	19.6
	8.35
	1453

	1
	1.52
	107
	33.2
	200
	25.4
	8.38
	1520

	2
	1.24
	90
	32.4
	202
	20.7
	8.35
	1414

	3
	1.33
	83
	33.0
	201
	21.3
	8.27
	1467


对比播前土壤数据，三种施肥模式对土壤养分状况的影响存在差异：全N含量处理1（1.52g/kg）提升最显著，处理3（1.33g/kg）略高于播前，处理2（1.24g/kg）低于播前；碱解N含量处理1（107mg/kg）最高，处理2与播前持平（90mg/kg），处理3（83mg/kg）最低，推测处理3下蚕豆对速效氮的吸收利用更充分；有效P含量均低于播前（45.2mg/kg），处理2（32.4mg/kg）消耗最多；速效K含量均显著高于播前（151mg/kg），处理2（202mg/kg）略高于处理3（201mg/kg）和处理1（200mg/kg）；有机质含量处理1（25.4g/kg）提升最明显，处理3（21.3g/kg）和处理2（20.7g/kg）均有小幅提升；pH值各处理与播前（8.35）差异不大，整体保持碱性。

3.5.5农产品检测结果

表14 农产品检测结果

	处理
	全N

%
	全P

%
	全K

%
	淀粉

g/100g
	粗蛋白

%
	钙

mg/kg
	多糖

%
	粗脂肪

%

	1
	4.69
	0.621
	1.61
	58.2
	29.3
	560
	6.85
	2.67

	2
	5.06
	0.616
	1.65
	53.7
	31.6
	735
	6.91
	1.06

	3
	4.58
	0.561
	1.63
	57.2
	28.6
	794
	7.17
	2.69


不同施肥模式对蚕豆营养成分的影响各有侧重：粗蛋白含量处理2（31.6%）最高，比处理1（29.3%）提升7.85%；多糖含量处理3（7.17%）最高，处理2（6.91%）次之，处理1（6.85%）最低；钙含量处理3（794mg/kg）显著高于处理2（735mg/kg）和处理1（560mg/kg），增幅达41.79%；全N含量处理2（5.06%）最高，全P含量处理1（0.621%）最高，全K含量三者差异较小；淀粉含量处理1（58.2g/100g）最高，处理3（57.2g/100g）次之，处理2（53.7g/100g）最低；粗脂肪含量处理3（2.69%）与处理1（2.67%）接近，处理2（1.06%）明显较低，反映出配方施肥利于提升蛋白含量，水肥一体化则在优化多糖和钙含量上更具优势。

3.6试验结论

从产量效应分析：三种施肥模式产量梯度显著，水肥一体化模式实收亩产408.46kg（较常规施肥增产13.1%），配方施肥385.17kg（增产6.65%），前者通过水肥协同精准供应优化产量构成因子，是提升湟中区蚕豆单产的最优路径。从土壤养分与农产品品质效应分析：常规施肥提升全N和有机质显著但速效养分残留高、利用率低；配方施肥与水肥一体化养分消耗均衡，后者速效氮利用率更优，各模式均未改变土壤碱性；配方施肥粗蛋白含量最优（31.6%），水肥一体化在多糖（7.17%）和钙（794mg/kg）含量上表现突出，常规施肥综合品质欠佳。

4.湟中区拦隆口镇蚕豆不同施肥模式对比试验
4.1试验地点：试验安排在拦隆口镇中庄村苏生福的承包地，土壤类别为栗钙土，土壤质地为坑壤土，地力水平中等，降雨量624mm，海拔2477.3m，经度101°27′22″，纬度36°47′20″，面积：483.75m2，前茬作物马铃薯。

4.2试验材料：

供试品种：青蚕14号（当地主栽品种）。

供试肥料：尿素（N46%，云南云天化股份有限公司）、磷酸二铵（18-46-0，云南祥丰化肥股份有限公司）、大量元素水溶肥（20-20-20，南京轩凯生物科技股份有限公司）。

4.3试验设计

常规施肥模式示范面积100亩；水肥一体化模式示范面积50亩。试验设2个处理，每个处理3次重复，小区面积：60m2。

各处理设置如下：

处理1：常规施肥模式（尿素+磷酸二铵）

处理2：水肥一体化模式（尿素+磷酸二铵+水溶肥）

图3 田间设计图
常规施肥模式肥料全部作基肥施用，采用机械一体化作业，一次性完成起垄、施肥、覆膜、播种流程，作物生育期内不采取任何灌溉措施。水肥一体化模式，以尿素、磷酸二铵作基肥，同样采用机械一体化作业，一次性完成起垄、施肥、覆膜、播种流程；大量元素水溶肥则通过水肥一体化滴灌系统分4次追施，具体用量为现蕾期5kg/亩、开花期6kg/亩、结荚期10kg/亩、鼓粒期4kg/亩。除施肥方式存在差异外，其他田间管理措施均保持一致。

表15 施肥方案

	处理
	亩施基肥
	亩施追肥
	总养分纯量（kg/亩）

	
	
	
	N
	P2O5
	K2O
	合计

	1
	尿素8.41kg/亩、磷酸二铵17.39kg/亩
	/
	7
	8
	/
	15

	2
	尿素8.41kg/亩、磷酸二铵17.39kg/亩
	20-20-20

水溶肥25kg
	12
	13
	5
	30


4.4试验记载

4.4.1播种情况：试验田于2025年4月8日进行机械深松，4月10日采用机械进行起垄、覆膜、播种，种子采用迈舒平50mL/亩进行拌种，地膜使用降解膜，株距20-25cm种植。

4.4.2施肥及药剂防治病虫害情况：全部处理基肥均使用尿素8.41kg/亩、磷酸二铵17.39kg/亩，水肥一体化模式7月2日进行第一次追施水溶肥25kg/亩，8月4日进行第二次追施水溶肥25kg/亩。8月10日，机械喷施杀虫剂100mL/亩1次防治病虫害，8月20日机械喷施叶面肥200mL/亩1次保果。

4.5测定指标

4.5.1生育期记载

表16 生育期记载表

单位：日/月、天

	处理
	播种期
	出苗期
	现蕾期
	开花期
	结荚期
	鼓粒期
	成熟期
	收获期
	全生育期

	1
	20/4
	11/5
	12/6
	23/6
	2/7
	29/7
	30/8
	4/9
	132

	2
	20/4
	11/5
	14/6
	25/6
	4/7
	1/8
	1/9
	4/9
	134


从生育期记载数据来看，两种模式播种期（4月20日）、出苗期（5月11日）和收获期（9月4日）一致，水肥一体化模式（处理2）全生育期134d，比常规施肥模式（处理1）的132天长2d。处理2的现蕾期、开花期等关键阶段略晚，推测因水肥稳定供应延长了生殖生长周期，利于干物质积累。

4.5.2性状记载

表17 生长性状记载表

	处理
	亩株数

（株）
	株高

（cm）
	单株分枝数
	单株荚数

（个）
	荚粒数

（个）
	百粒重

（g）
	理论产量

（kg）

	1
	6388.92
	122.93
	5.07
	19.4
	1.54
	182.9
	352.78

	2
	4814.84
	162.47
	5.2
	21.27
	1.99
	186.08
	393.52


从生长性状记载数据来看，水肥一体化模式（处理2）株高162.47cm，较处理1提升39.54cm（增幅32.17%），单株荚数、荚粒数、百粒重均有提升；虽亩株数少于处理1，但理论产量达393.52kg/亩，较处理1增幅11.55%，体现对个体生长的良好促进作用。

4.5.3实收产量结果分析

表18 实收产量结果统计分析表

单位：kg
	处理
	60㎡小区产量
	实收亩产

（折85%）
	比处理1

（±）
	位次

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	平均
	
	
	

	1
	35.41
	36.02
	34.66
	35.36
	334
	-
	-
	2

	2
	40.22
	38.88
	40.43
	39.84
	376.3
	42.3
	11.66%
	1


实收产量结果与理论产量趋势相符，水肥一体化模式（处理2）的小区平均产量为39.84kg，实收亩产达376.3kg，比常规施肥模式（处理1）的实收亩产334kg增加42.3kg，增幅11.66%，位次第一；常规施肥模式产量较低，位次第二。这一结果清晰表明，水肥一体化施肥模式在提升蚕豆实际产量上效果显著，其通过精准供应水肥，满足了蚕豆各生育期的生长需求，尤其是在生殖生长阶段，为荚果发育和籽粒灌浆提供了充足的养分和水分，从而实现增产。

4.6试验结论

产量效应方面：水肥一体化模式表现突出，实收亩产较常规施肥模式增幅达11.66%，在拦隆口镇中庄村的试验条件下，展现出了良好的增产潜力，是突破当地蚕豆单产瓶颈的有效施肥技术。

生长性状方面：水肥一体化模式能显著提升蚕豆的株高、单株荚数、荚粒数和百粒重，虽亩株数少于常规施肥模式，但通过优化个体生长性状，有效提升了理论产量和实收产量，对蚕豆生长发育具有积极的促进作用。

水肥一体化施肥模式可实现水肥精准调控，提升资源利用效率，同时显著增产，建议结合当地生产实际，配套完善滴灌设施和分阶段追肥技术，推动蚕豆产业向高质量、高效益方向发展。
5.湟中区李家山镇蚕豆不同施肥模式对比试验
5.1试验地点：试验安排在青海省西宁市湟中区李家山镇纳家村纳玉杰承包地，地块名称为川水，经度101°32′25″，纬度36°47′30″，海拔2531.1m，面积：483.75m2，该试验地位于河谷阶地地带，属高原大陆性气候，具有气温垂直变化明显、太阳辐射强烈的典型特征，具体气候参数如下：年平均气温3℃，最冷月（1月）平均气温-11.2℃，最热月（7月）平均气温14.5℃；年日照时数2700-2747h，≥0℃的积温2300℃，≥10℃有效积温1217℃，太阳总辐射量142-149kg/cm²；无霜期170d，年平均降水量645mm，且70%左右的降水集中在7～9月。土壤类别为栗钙土，土壤质地为壤土，前茬作物马铃薯。

5.2试验材料：

供试品种：青蚕14号（当地主栽品种）。

供试肥料：尿素（N46%，云南云天化股份有限公司）、磷酸二铵（18-46-0，云南祥丰化肥股份有限公司）、大量元素水溶肥（20-20-20，南京轩凯生物科技股份有限公司）。

5.3试验设计

常规施肥模式示范面积270亩；水肥一体化模式示范面积100亩。试验设2个处理，每个处理3次重复，小区面积：60m2。

各处理设置如下：

处理1：常规施肥模式（尿素+磷酸二铵）

处理2：水肥一体化模式（尿素+磷酸二铵+水溶肥）

图4 田间设计图
常规施肥模式肥料全部作基肥施用，采用机械一体化作业，一次性完成起垄、施肥、覆膜、播种流程，作物生育期内不采取任何灌溉措施。水肥一体化模式，以尿素、磷酸二铵作基肥，同样采用机械一体化作业，一次性完成起垄、施肥、覆膜、播种流程；大量元素水溶肥则通过水肥一体化滴灌系统分4次追施，具体用量为现蕾期5kg/亩、开花期6kg/亩、结荚期10kg/亩、鼓粒期4kg/亩。除施肥方式存在差异外，其他田间管理措施均保持一致。

表19 施肥方案

	处理
	亩施基肥
	亩施追肥
	总养分纯量（kg/亩）

	
	
	
	N
	P2O5
	K2O
	合计

	1
	尿素8.41kg/亩、磷酸二铵17.39kg/亩
	/
	7
	8
	/
	15

	2
	尿素8.41kg/亩、磷酸二铵17.39kg/亩
	20-20-20

水溶肥25kg
	12
	13
	5
	30


5.4试验记载

5.4.1播种情况：试验田于2025年4月28日进行机械深松，5月1日采用机械进行起垄、覆膜、播种，地膜使用降解膜，行距25～30cm，株距18～20cm。

5.4.2施肥及药剂防治病虫害情况：常规施肥模式，基肥使用尿素8.41kg/亩、磷酸二铵17.39kg/亩。水肥一体化模式，基肥使用尿素8.41kg/亩、磷酸二铵17.39kg/亩，6月10日进行第一次追施水溶肥25kg/亩。全部实验区未进行药剂病虫害防治。

5.5结果与分析

5.5.1生育期记载

表20生育期记载表

单位：日/月、天

	处理
	播种期
	出苗期
	现蕾期
	开花期
	结荚期
	鼓粒期
	成熟期
	收获期
	全生育期

	1
	1/5
	20/5
	20/6
	26/6
	4/7
	30/7
	6/9
	19/9
	128

	2
	1/5
	21/5
	22/6
	29/6
	6/7
	5/8
	11/9
	19/9
	134


从生育期记载数据来看，两种施肥模式播种期（5月1日）和收获期（9月19日）一致，但水肥一体化模式（处理2）全生育期134d，比常规施肥模式（处理1）的128d长6天。处理2的出苗期、现蕾期、开花期等关键生育阶段均略晚于处理1，推测因水肥一体化模式通过滴灌实现养分和水分持续供应，延长了蚕豆营养生长和生殖生长周期，为高产创造了条件。

5.5.2性状记载

表21 生长性状记载表

	处理
	亩株数

（株）
	株高

（cm）
	单株分枝数

（个）
	单株荚数

（个）
	荚粒数

（粒）
	百粒重

（g）
	理论产量

（kg）

	1
	6262.94
	132.17
	4.2
	15
	2.2
	184.76
	381.86

	2
	6464.97
	141.2
	4.8
	16
	2.5
	168.82
	436.57


从生长性状记载数据来看，水肥一体化模式（处理2）在多项生长指标上优于常规施肥模式（处理1）：亩株数增加202.03株，株高提升8.93cm（增幅6.76%），单株分枝数、单株荚数、荚粒数分别增加0.6个、1个、0.3粒；虽百粒重略低，但理论产量达436.57kg/亩，较处理1增幅14.33%，凸显该模式对产量构成因子的优化作用。

5.5.3实收产量结果分析

表22 实收产量结果统计分析表

单位：kg
	处理
	60㎡小区产量
	实收

亩产（85%）
	比处理1

（±）
	位次

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	平均
	
	
	

	1
	36.43
	33.71
	33.42
	34.52
	326.04
	-
	-
	2

	2
	39.75
	36.82
	40.57
	39.05
	368.79
	42.75
	13.11%
	1


实收产量结果与理论产量趋势一致，处理2小区平均产量39.05kg，实收亩产368.79kg，比处理1增产42.75kg（增幅13.11%），位次居首；处理1产量较低，明确验证了水肥一体化模式的显著增产效果。

5.6试验结论

产量方面：水肥一体化模式较常规施肥增幅13.11%，通过水肥协同精准供应优化产量构成，是提升当地蚕豆单产的优质模式。

生长性状方面：水肥一体化模式有效促进蚕豆生长，优化多项关键指标，综合提升理论产量。

六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准编制过程中，编制小组广泛征求青海大学、青海省农林科学院、中国科学院西北高原生物研究所、青海省质量和标准研究院、湟中区农业技术推广中心、乐都区农业技术推广中心等单位专家的意见，同时深入重点项目实施县（区），听取参加该项工作及开展试验示范活动的有关专业技术人员的意见，针对提出的16条意见，编制组进行整改修订。所有意见均围绕标准框架、技术内容、条款设置、指标确定等方面提出，无重大意见分歧。

七、贯彻实施标准的要求、措施等建议

（一）技术措施

围绕蚕豆水肥一体化栽培技术核心，组装配套优良品种选用、耕地质量提升、水肥耦合调控、科学配方施肥、病虫草绿色防治、机械化作业等技术。

本标准技术性和可操作性强，建议发布实施后，省农业技术推广站会同省农学会和各级农业技术推广部门，有序开展标准宣贯、技术指导和示范推广工作。各地要结合当地生产实际，严格按照标准要求组织生产，强化技术服务，提高技术到位率，充分发挥标准在农业生产中的规范和引领作用，实现蚕豆标准化、规范化生产。

（二）管理措施

1.加强技术培训。聘请省内外水肥一体化技术、蚕豆栽培领域专家，对县、乡级农业技术人员进行培训，提升技术人员的专业水平；通过集中培训、以会代训、专题讲座、技术咨询等方式，向专业合作社、家庭农场、种植大户进行技术指导与培训，确保种植户熟练掌握标准要求和操作技能。

2.加大示范推广力度。在蚕豆主产区建立标准化、规范化的水肥一体化栽培技术示范区，集成展示品种选择、系统铺设、水肥管理、绿色防控等配套技术，发挥示范区的辐射带动作用，以点带面、逐步推广，推动技术落地见效；加强部门协同，农业农村、市场监管等部门联动配合，做好标准宣贯和实施监督，确保示范推广工作有序推进。

（三）建议

由于本标准各项指标的确定是在国家现有相关标准的基础上，以规范蚕豆水肥一体化绿色栽培技术为重点，主要数据经过试验的各项数据分析和验证后提出的，因此本标准具有严密的科学性、又具有较强的可操作性，用于指导和规范蚕豆的高效生产。

八、预期的经济、社会效益及其他应说明的事项

（一）经济效益

通过多区域、多组次试验示范验证，蚕豆水肥一体化栽培技术能够显著提高灌溉水利用率和肥料利用率，有效节省人力、物力成本，降低生产投入，实现节水、节电、减工、降本的多重效果。本标准的制定与颁布实施，将推动青海省蚕豆水肥一体化栽培技术的规范化、标准化推广应用，实现从“浇地”到“浇苗”、从“盲目施肥”到“精准施肥”的转变，可使蚕豆亩产提升10%以上，大幅增加种植户经济收益；同时，结合蚕豆秸秆的饲用价值，为畜牧业提供优质蛋白饲草，推动种养结合，进一步提升农业综合经济效益，为农民“减负”、为农业“增效”。

（二）社会效益
本标准的实施将助力青海省建立可复制、可推广的蚕豆高效生产技术模式和示范基地，推动蚕豆产业向规模化种植、标准化生产、产业化经营方向发展，打造绿色优质高效的蚕豆生产示范样板，有效促进农业增效、农民增收，助力乡村振兴。同时，标准的实施将进一步提升青海省蚕豆产业发展水平，丰富绿色有机农畜产品供给，推动青海省绿色有机农畜产品输出地建设；此外，蚕豆水肥一体化技术的推广应用，契合化肥减量、节水农业发展要求，有助于提升区域农业现代化水平，培养一批懂技术、会经营的新型职业农民，为农业高质量发展储备人才。
（三）生态效益
本标准结合蚕豆生物固氮的生态特性，规范水肥一体化精准栽培技术流程，可大幅减少化肥和农业用水使用量，从源头降低农业面源污染，改善土壤结构、提升土壤肥力，实现农田生态系统良性循环。同时，配套推广绿色防控措施，减少化学农药使用，有效保护农业生物多样性、维护农田生态平衡，推动青海省农业向绿色、低碳、生态化方向转型。此举既契合农业可持续发展理念，又能助力“双碳”目标落地实现，为区域生态环境保护与农业高质量发展奠定坚实基础。

（四）其他说明

本标准是青海省蚕豆栽培领域结合水肥一体化技术形成的创新性成果，凝聚了大量试验示范数据和基层实践经验，对提升全省蚕豆产业发展水平具有重要意义，建议将本标准作为创新性成果进行成果登记，并在全省蚕豆主产区加大推广应用力度。

《蚕豆水肥一体化绿色栽培技术规范》

标准起草小组
二O二六年四月十三日

附件1

团体标准征求意见汇总处理表

项目名称：蚕豆水肥一体化绿色栽培技术规范项目  编号：QHNX83-2025、QAS-JH42-2025
主编单位：青海省农业技术推广总站                              经办人：黄霞

	序号
	标准条款
	意见内容
	提出单位
	处理结果

和理由

	1
	通篇
	数字区间前后要有单位，数字和单位间1/4空格
	青海省质量和标准研究院

吴怡帆
	采纳

	2
	8.3
	删除“贮藏”章节
	青海省农作物种子站

李俊仁
	采纳

	3
	前言
	分开写提出和归口单位
	青海大学农林科学院

张  洋
	采纳

	4
	2
	调整标准号顺序
	青海大学农林科学院

张  洋
	采纳

	5
	5.3.1
	建议去除“土壤处理部分”
	青海省农业技术推广总站

白惠义
	采纳

	6
	7.4
	调整推荐养分用量
	青海省农业技术推广总站

白惠义
	采纳

	7
	通篇
	建议农药使用按NY/T 394执行
	青海省农业技术推广总站

白惠义
	采纳

	8
	6.2
	在支管后加“材质与口径”
	互助县农业技术推广中心

王贵全
	采纳

	9
	5.4.2
	播种深度改为“5.00 cm～8.00 cm”
	乐都区农业技术推广中心

张纲
	采纳

	10
	5.4.3
	鲜食蚕豆下种量改为9.00kg/666.7m2～12.50 kg /666.7m2；干籽粒蚕豆下种量改为15.00kg/666.7m2～22.50 kg /666.7m2
	互助县农业技术推广中心

王贵全
	采纳

	11
	6.2
	滴头间距改为20.00 cm～40.00 cm
	湟中区农业技术推广中心

赵永德
	采纳

	12
	5.4.2
	将“播种方法”调整为“播种方式”和“播种规格”
	湟中区农业技术推广中心

赵永德
	采纳

	13
	7.1
	降低灭草松用量为150ml
	湟中区农业技术推广中心

赵永德
	采纳

	14
	4
	“鲜食产量”改为“鲜食豆荚产量”
	青海大学

盛海彦
	采纳

	15
	6.4
	“滴管灌溉量”改为“滴管灌溉次数和定量”
	西北高原生物研究所

陈志国
	采纳

	16
	7.1
	“采用人工除草或”后添加“化学防除”
	西北高原生物研究所

陈志国
	采纳


附件2

团体标准征求意见汇总处理表

项目名称：蚕豆水肥一体化绿色栽培技术规范项目  编号：QHNX83-2025、QAS-JH42-2025
主编单位：青海省农业技术推广总站                              经办人：黄霞

	序号
	标准条款
	意见内容
	提出单位
	处理结果

和理由

	1
	名称
	修改为“蚕豆水肥一体化绿色栽培技术规范”
	青海大学

李宗仁
	采纳

	2
	7.3
	删除7.3 水质要求
	西北高原生物研究所

陈志国
	采纳

	3
	10
	增加第10章 农田废弃物处理
	青海大学农林科学院

李屹
	采纳




