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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
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盐碱地茄果类蔬菜设施无土栽培技术规范
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc230253232][bookmark: _Toc230254196][bookmark: _Toc230340673][bookmark: _Toc230340860][bookmark: _Toc230880696][bookmark: _Toc230880960]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了盐碱地茄果类蔬菜设施无土栽培的栽培设施、育苗、栽培管理、设施环境管理、病虫害防治、采收等操作技术。
本文件适用于盐碱地茄果类蔬菜设施无土栽培。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc230253233][bookmark: _Toc230254197][bookmark: _Toc230340674][bookmark: _Toc230340861][bookmark: _Toc230880697][bookmark: _Toc230880961]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 5084  农田灌溉水质标准
GB 8321  农药合理使用准则（所有部分）
GB 16715.3  瓜菜作物种子 茄果类
NY/T 396  农用水源环境质量监测技术规范
NY/T 1107  大量元素水溶肥料
NY/T 3830  微量元素水溶肥料
NY/T 3831  中量元素水溶肥料
NY/T 2312  茄果类蔬菜穴盘育苗技术规程
DB63/T 1410  温室茄果类蔬菜病虫害防治技术规程
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc230253234][bookmark: _Toc230254198][bookmark: _Toc230340675][bookmark: _Toc230340862][bookmark: _Toc230880698][bookmark: _Toc230880962]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

盐碱地
土壤中可溶性盐分含量大于0.3%、pH值大于8.5，导致土壤理化性质恶化，不利于农作物正常生长的土地类型。

无土栽培
是指不用天然土壤，而使用营养液或基质（如蛭石、珍珠岩、岩棉、草炭等）进行作物栽培的方法。作物生长所需的水分、养分、氧气等环境条件主要通过人工调控来满足。
[bookmark: _Toc230254199][bookmark: _Toc230340676][bookmark: _Toc230340863][bookmark: _Toc230880699][bookmark: _Toc230880963]盐碱地设施选择
设施可选择在盐碱地上建造的日光温室。
[bookmark: _Toc230254200][bookmark: _Toc230340677][bookmark: _Toc230340864][bookmark: _Toc230880700][bookmark: _Toc230880964]栽培设施
[bookmark: _Toc230254201][bookmark: _Toc230340678][bookmark: _Toc230340865][bookmark: _Toc230880701][bookmark: _Toc230880965]栽培槽
宜采用槽式栽培，栽培槽规格为内径宽45.00cm～50.00cm，高20.00cm～30.00cm，长度依据温室长度，两槽外缘间距60.00cm，延长方向倾斜度为0.50%～1.00%。槽内隔离膜可选用厚度0.12mm～0.20mm、宽度100.00cm的普通聚乙烯膜，长度依栽培槽的长度。槽间可用建筑材料、塑料膜或地工布等铺设走道与土壤隔离。
[bookmark: _Toc230254202][bookmark: _Toc230340679][bookmark: _Toc230340866][bookmark: _Toc230880702][bookmark: _Toc230880966]基质
基质选择
栽培基质可选用商品基质，也可选用自配基质，基质原料见附录A，
基质配方
无土栽培基质中有机基质占70％～100％，栽培厚度15.00cm～20.00cm；无机基质占0％～30％，栽培厚度0.00cm～5.00cm，栽培基质配方见附录B，
[bookmark: _Toc230254203][bookmark: _Toc230340680][bookmark: _Toc230340867][bookmark: _Toc230880703][bookmark: _Toc230880967]供水系统
水源
水源可用地下水或自来水，符合GB 5084和NY/T 396的要求。
滴灌系统
供水采用滴管系统，高1.50 m的温室水箱、功率为700.00瓦、出水口直径为50.00 mm的水泵。水源压力为1.00m～3.00 m水柱，滴灌管选用直径分别为32.00 mm的主管和直径为12.00 mm的支管，支管滴头间距30.00cm～50.00 cm，每个栽培槽内距槽内缘10.00cm安装滴灌管两条，连接上主管出水口并固定。
[bookmark: _Toc230254204][bookmark: _Toc230340681][bookmark: _Toc230340868][bookmark: _Toc230880704][bookmark: _Toc230880968]育苗
[bookmark: _Toc230254205][bookmark: _Toc230340682][bookmark: _Toc230340869][bookmark: _Toc230880705][bookmark: _Toc230880969]品种选择
选用丰产、优质、抗逆性强的品种，选用品种见附录C。如粉如意、粉宴、航椒8号、黑龙2号等。
[bookmark: _Toc230340870][bookmark: _Toc230880706][bookmark: _Toc230880970]育苗要求
育苗要求按照NY/T 2312的要求执行。
[bookmark: _Toc230340871][bookmark: _Toc230880707][bookmark: _Toc230880971]壮苗标准
成苗茎粗0.40cm～0.60cm，叶片4叶1心～5叶1心，无病虫害，无机械损伤。
[bookmark: _Toc230254206][bookmark: _Toc230340683][bookmark: _Toc230340872][bookmark: _Toc230880708][bookmark: _Toc230880972]栽培管理
[bookmark: _Toc230254207][bookmark: _Toc230340684][bookmark: _Toc230340873][bookmark: _Toc230880709][bookmark: _Toc230880973]定植前的准备
基质铺装
在栽培槽中铺装厚度 20.00cm～30.00cm的栽培基质，安装好滴灌系统。
消毒处理
用水浇透栽培基质，盖上透明地膜；整理设施，用1.00％的高锰酸钾喷施架材，密封温室通过强光照和高温消毒，消毒结束后揭去地膜。
[bookmark: _Toc230254208][bookmark: _Toc230340685][bookmark: _Toc230340874][bookmark: _Toc230880710][bookmark: _Toc230880974]定植
定植方式采用双行错位定植法，每行距离栽培槽内缘10.00cm定植，株距为40.00cm～45.00cm，定植后立即浇灌定植水。
[bookmark: _Toc230254209][bookmark: _Toc230340686][bookmark: _Toc230340875][bookmark: _Toc230880711][bookmark: _Toc230880975]定植后管理
水分管理
定植后5d～7d开始浇水，每3d～5d一次，每次10min～15min，在晴天上午和下午灌溉，中午和阴天不浇水，开花坐果前维持基质湿度60％～65％；开花坐果后，保持基质湿度70％～75％。晴天每天滴灌1次，阴雨天减少水分供给，每7d-10d天一次，每次5min -10min。
养分管理
定植20d后开始追施水溶肥，每7 d-10 d/次，定植后至开花前施高氮型或平衡型（N-P-K:20-20-20）水溶肥，亩用量3.00 kg-5.00 kg；开花坐果期施高磷型或平衡型（N-P-K:15-30-15）水溶肥，亩用量4.00 kg-6.00 kg；果实膨大期施高钾型（N-P-K:15-5-30）水溶肥，亩用量5.00 kg-8.00 kg，每30 d-40 d施1次中微量元素水溶肥料，施拉秧前1个月停止追肥。
植株调整
番茄采用单干整枝，全部打掉以后出现的侧枝。辣椒、茄子留2个主枝。当植株长至40.00cm高后可在温室上方2.00m处拉铁丝用绳子吊秧，每穗果采收后，摘除其以下所有老叶。
[bookmark: _Toc230254210][bookmark: _Toc230340687][bookmark: _Toc230340876][bookmark: _Toc230880712][bookmark: _Toc230880976]设施环境管理
[bookmark: _Toc230254211][bookmark: _Toc230340688][bookmark: _Toc230340877][bookmark: _Toc230880713][bookmark: _Toc230880977]温度
通过加温及通风降温来进行温度管理，保持白天室内温度27℃-32℃，夜间15℃～18℃。
[bookmark: _Toc230254212][bookmark: _Toc230340689][bookmark: _Toc230340878][bookmark: _Toc230880714][bookmark: _Toc230880978]光照
保持2万LX～3万LX的光照条件。强光条件下采用遮阳网；弱光条件下定期清理薄膜提高光照强度。
[bookmark: _Toc230254213][bookmark: _Toc230340690][bookmark: _Toc230340879][bookmark: _Toc230880715][bookmark: _Toc230880979]湿度
通过提高气温、延长通风时间来减少设施内空气湿度，维持相对空气湿度在55％～65％。
[bookmark: _Toc230254214][bookmark: _Toc230340691][bookmark: _Toc230340880][bookmark: _Toc230880716][bookmark: _Toc230880980]病虫害防治
病虫害防治要符合DB63/T 1410和GB8321的要求。
[bookmark: _Toc230254215][bookmark: _Toc230340692][bookmark: _Toc230340881][bookmark: _Toc230880717][bookmark: _Toc230880981]采收 
适时采收，轻拿轻放。
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[bookmark: _Toc230880982]
（资料性）
栽培基质原料
[bookmark: _Toc230254216]栽培基质原料见表A.1
栽培基质原料
	有机基质
	无机基质

	农作物秸秆、蘑菇渣、中药渣、草炭、锯末、树叶等
	炉渣、河沙、蛭石等





[bookmark: _Toc230880983]
（资料性）
栽培基质技术指标
[bookmark: _Toc230254217]栽培基质技术指标见表B.1
栽培基质技术指标
	
	指标

	容重
	0.2-0.6g/cm3

	孔隙度
	60-80%

	气水比
	1:2-1:4

	pH
	5.5-6.5

	EC
	0.5-2.5mS/cm

	C/N
	＜30





[bookmark: _Toc230880984]
（资料性）
栽培基质配方
[bookmark: _Toc230254218]栽培基质配方见表C.1
栽培基质配方
	
	推荐比例（体积比）

	草炭:蛭石:珍珠岩=6:2:2
	草炭:蛭石:珍珠岩=5:2:3 

	草炭:蛭石 =3:1或草炭:珍珠岩=3:1
	 椰糠:珍珠岩:有机肥=6:3:1

	椰糠:蛭石:珍珠岩 =2:1:1
	椰糠:珍珠岩 =3:1 

	
	发酵玉米秸秆:菇渣:炉渣 =4:3:3

	
	发酵稻壳:草炭:腐熟鸡粪 = 2:1:1





[bookmark: _Toc230880985]
（资料性）
茄果类蔬菜品种选择
[bookmark: _Toc230254219]茄果类蔬菜品种选择见表D.1
茄果类蔬菜品种选择
	种类
	品种

	番茄
	卓越、粉如意、航粉高糖2号、牧心、原味1号、航粉377、吉野一号；千禧、釜山88（樱桃番茄）

	辣椒
	乐都长辣椒、航椒8号、航椒S605、航椒S608、甘科10号、炫奇

	茄子
	京茄20、黑龙二号、航茄102、天骄长茄、华研4号
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