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[bookmark: BookMark2][bookmark: _Toc229157264]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由农业农村部南京农业机械化研究所、青海大学农林科学院（青海省农林科学院）、扬州大学提出。
本文件由青海省农学会归口。
本文件起草单位：农业农村部南京农业机械化研究所、青海大学农林科学院（青海省农林科学院）、扬州大学。
本文件主要起草人：张晓、陈伟、朱继平、吴昆仑、许如根、姚有华、郭宝健、姚晓华、钟成义、丁艳、袁栋。
本文件由青海省农学会监督实施。
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青稞全程机械化生产技术规范
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc229157265]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了青稞全程机械化生产的播前准备、播种、田间管理、收获、秸秆处理等主要生产环节机械化作业技术要求。
本文件适用于青海省青稞集中种植区域机械化生产使用。其他青稞生产区可以参照使用。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc229157266]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 4404.1  粮食作物种子 第1部分：禾谷类
GB/T 8321.2  农药合理使用准则（二）
GB/T 20790  半喂入联合收割机 技术条件
GB/T 24677.1  喷杆喷雾机 技术条件
GB/T 43071  植保无人飞机
JB/T 5117  全喂入联合收割机 技术条件
JB/T 8401.1  旋耕联合作业机械 第1部分：旋耕施肥播种机
NY/T 393  绿色食品 农药使用准则
NY/T 394  绿色食品 肥料使用准则
NY/T 499  旋耕机 作业质量
NY/T 525  有机肥料
NY/T 742  铧式犁作业质量
NY/T 1229  旋耕施肥播种联合作业机 作业质量
NY/T 1876  喷杆式喷雾机安全施药技术规范
NY/T 3213  植保无人驾驶航空器  质量评价技术规范
DB63/T 1812  青稞高产优质高效栽培技术规范
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc229157267]术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
本文件没有需要界定的术语和定义。
[bookmark: _Toc228617360][bookmark: _Toc229157268]播前准备
[bookmark: _Toc228617361][bookmark: _Toc229157269]选种
选用已审定或登记的品种，种子质量应符合GB 4404.1的规定。
[bookmark: _Toc228617362][bookmark: _Toc229157270]种子处理
播种前，用种子包衣剂进行包衣或药剂拌种，药剂符合GB/T 8321.2和NY/T 393的规定。
[bookmark: _Toc228617363][bookmark: _Toc229157271]土壤耕作
地块选择
选择前茬为油菜、马铃薯和豆类作物的地块，忌连作。
耕作方式
旱作区前作收获后应及时深翻耕，耙耱收墒；春季播种前浅耕翻，耙耱整平。灌区采取适时播前深翻耕、耙整或旋耕整地，也可直接采用春季旋耕播种或免少耕播种作业。
机具选择
深翻耕作业选用液压翻转犁。浅耕整地作业，大地块选择牵引式圆盘耙高速作业，中小地块选择旋耕机。
作业要求
深翻耕作业深度20 cm～25 cm，旋耕作业深度10 cm～15 cm。
深翻耕作业质量应符合NY/T 742规定，旋耕作业质量应符合NY/T 499规定。
[bookmark: _Toc228617364][bookmark: _Toc229157272]肥料施用
施用方式
青稞施肥方式应满足DB63/T 1812的要求。
播前浅耕，施入商品有机肥6.000 t/hm2（400.00 kg/667 m2），质量应符合NY/T 525的规定。
播种施入纯氮0.034 t/hm2（2.275 kg/667 m2），五氧化二磷0.043 t/hm2（2.875 kg/667 m2），质量应符合NY/T 394的规定。
机具选择
施耕层肥时，选择撒肥机，均匀撒施后，使用犁具浅耕翻入耕作层15 cm～20 cm。
施种肥时，采用种下施肥机具将肥料均匀施入种下3 cm～5 cm，种侧施肥机具将肥料均匀施入种侧3 cm～5 cm。
作业要求
撒肥机作业时，撒肥均匀性变异系数应≤30%。
种下施肥机具或种侧施肥机具使用前，应按产品使用说明书调整其工作状态，使其满足播种施肥质量要求。
[bookmark: _Toc228617365][bookmark: _Toc229157273]播种
[bookmark: _Toc228617366][bookmark: _Toc229157274]播种时间
气温稳定通过0℃以上抢墒播种。
[bookmark: _Toc228617367][bookmark: _Toc229157275]播种方式及密度
旱作区：条播，播深5 cm，行距15 cm。播种量0.285 t/hm2～0.315 t/hm2（19.00 kg/667 m2～21.00 kg/667 m2），基本苗270.000万株/hm2～30.000万株/hm2（18.00万株/667 m2～22.00万株/667 m2）。
灌区：条播，播深3 cm～5 cm。播种量0.270 t/hm2～0.300 t/hm2（18.00 kg/667 m2～20.00 kg/667 m2），基本苗300.000万株/hm2～360.000万株/hm2（20.00万株/667 m2～24.00万株/667 m2）。
[bookmark: _Toc228617368][bookmark: _Toc229157276]机具选择
旱作区：可选择旋耕施肥播种机或旋耕宽幅施肥播种机。
灌区：播种机宜选择一次完成浅耕灭茬、播种、施肥等多种工序的旋耕施肥播种机，可选择旋耕施肥沟播机或旋耕宽幅施肥播种开沟联合作业机。
一般采用条播方式，机具性能应符合JB/T 8401.1的规定。
[bookmark: _Toc228617369][bookmark: _Toc229157277]作业要求
旋耕施肥播种作业质量应符合NY/T 1229的要求。
[bookmark: _Toc228617370][bookmark: _Toc229157278]田间管理
[bookmark: _Toc228617371][bookmark: _Toc229157279]灌溉
灌区宜采用沟灌方式，视作物生长期需求，灌溉3～5次。
[bookmark: _Toc228617372][bookmark: _Toc229157280]病虫草害防治
防治方法
在三叶至五叶期，采用化学除草，使用符合GB/T 8321.2和NY/T 393规定要求。
病虫害防治应满足DB63/T 1812的要求，如用高效氯氰菊酯类、吡虫啉类等生物农药防治病虫害。
机具选择
采用喷杆喷雾机或植保无人飞机喷洒农药，性能应符合GB/T 24677.1、GB/T 43071的规定。
作业要求
植保无人飞机作业质量应符合NY/T 3213的要求，喷杆喷雾机作业质量应符合NY/T 1876的要求。
[bookmark: _Toc228617373][bookmark: _Toc229157281]收获
[bookmark: _Toc228617374][bookmark: _Toc229157282]收获方式
采用联合收割机收获。
[bookmark: _Toc228617375][bookmark: _Toc229157283]机具选择
使用谷物联合收割机一次完成青稞的收割和脱粒，性能应符合JB/T 5117或GB/T 20790的规定。
[bookmark: _Toc228617376][bookmark: _Toc229157284]作业要求
作业性能应满足：籽粒损失率≤ 3.0%；籽粒含杂率≤ 2.0%；籽粒破碎率≤ 1.5%。
[bookmark: _Toc228617377][bookmark: _Toc229157285]秸秆处理
机具宜选择圆捆、方捆秸秆打捆机。以方捆为主，方便取用、堆放，圆捆适合后续包膜，成捆率≥95%。
[bookmark: _Toc228617378][bookmark: _Toc229157286]生产记录和档案管理
生产者应记录品种选择、种子处理、地块选择、耕作方式及农机具选择、肥料施用及农机具选择、播种及农机具选择、田间管理过程中的灌溉、病虫害防治农机具选择、收获及农机具选择等的具体措施和方法，相关数据档案保留不低于3年。宜采用信息化技术手段管理相关记录和档案，以便于信息追溯。
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