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《青稞宽幅匀播栽培技术规程》
团体标准编制说明
一、工作简况
（一）任务来源

2025年11月18日，由青海大学农林科学院（青海省农林科学院）申请，青海省农学会归口申报，青海省农学会下达“关于下达2025年第二批团体标准项目计划的通知”（青农字[2025]22号），批准《青稞宽幅匀播栽培技术规程》（QHNX91-2025）团体标准的制定。

（二）起草单位、协作单位
青海大学农林科学院（青海省农林科学院）、扬州大学、农业农村部南京农业机械化研究所、都兰农禾嘉穗农牧科技有限公司、青海东筱生态农业服务有限公司。
（三）主要起草人
表1 标准主要起草人

	姓 名
	性别
	职务/职称
	工作单位
	任务分工

	姚有华
	男
	研究员
	青海大学农林科学院
	标准起草

	许如根
	男
	教  授
	扬州大学
	技术研发

	吴昆仑
	男
	研究员
	青海大学农林科学院
	栽培技术试验制定

	朱继平
	男
	研究员
	农业农村部南京农业机械化研究所
	农机具研发

	姚晓华
	女
	研究员
	青海大学农林科学院
	栽培技术试验

	丁宝军
	男
	助理研究员
	青海大学农林科学院
	技术示范

	崔永梅
	女
	副研究员
	青海大学农林科学院
	栽培技术试验

	姜燕燕
	女
	助理研究员
	青海大学农林科学院
	栽培技术验证

	李  新
	女
	副研究员
	青海大学农林科学院
	栽培技术验证

	史  权
	男
	总经理
	都兰农禾嘉穗农牧科技有限公司
	技术示范

	张国胜
	男
	总经理
	青海东筱生态农业服务有限公司
	技术示范


二、制定（修订）标准的必要性和意义
（一）必要性

青海省青稞种植面临干旱、低温等挑战，传统条播方式出苗不均、资源利用率低，急需优化种植技术。宽幅匀播技术在青海省的应用逐渐普及，特别是在高海拔地区，如贵南县、门源县和海西州都兰县香日德镇，这些地区通过技术改进显著提高了青稞的产量和品质。因此，针对青海省高寒地区，通过青稞宽幅匀播栽培技术规程的制定，在青稞生产中科学地和标准化的运用宽幅匀播技术，对保障青稞高产和稳产十分必要。
（二）意义

近两年实践表明，宽幅匀播技术通过优化种植密度和田间分布，能够有效提高光能利用率和资源利用效率，实现青稞增产5%-10%，宽幅匀播技术通过合理配置种子和肥料资源，减少浪费，提高水肥利用效率，特别适合青海省干旱半干旱地区的种植条件。宽幅匀播技术通过机械化的精准操作，实现种子、肥料和农药的一体化，从而确保青稞能够均衡地吸收所需养分和光照，不仅显著提升播种作业的质量和效率，还有效地预防病虫害的发生。该技术能够灵活调整播种密度，使青稞的群体起始大小与土壤的肥力、水分状况以及品种特性相协调，不仅为青稞的健壮生长打下了坚实基础，还能确保每一株青稞都能获得充足的阳光、水分和养分。此外，宽幅匀播还有助于改善田间的通风透光性，降低病虫害的发生概率，进而促进土壤微生物的活性，提高养分的循环利用效率，并提升青稞群体的整体健康水平。因此，针对性制定青稞宽幅匀播栽培技术规程，扩大其应用和普及率，对于增强青稞的抗旱、抗寒能力，以及保障稳产、高产具有重要意义。
三、主要起草过程
（一）前期工作
青海大学农林科学院是省内开展青稞研究工作较早的科研单位之一。多年来在青稞品种选育研究的基础上，通过研究不同品种在不同生态区的生长发育、合理种植制度、产量和品质形成规律及其与环境条件的关系，形成了以栽培管理、生长调控和优化决策等为手段，稳定实现青稞高产、优质、高效及可持续发展的新理论、新方法与新技术。研制了青稞丰产栽培技术、良种繁育技术多项，通过青稞品种的选育及配套标准化栽培技术的推广，在生产上发挥了显著的增产增效作用。同时，青海大学农林科学院与扬州大学、农业农村部南京农业机械化研究所等单位开展科技合作，研发了多项新型栽培技术及农机具，以上工作的开展，为本规范的制定提供大量、翔实的试验数据和大面积推广应用资料，为制定本规范打下了坚实的基础。
（二）成立起草小组，开展基础工作
本标准的编制工作从2024年03月份开始，由青海省农林科学院作物所专业技术人员研制并制定《青稞宽幅匀播栽培技术规程》标准。该标准立项后，结合我省“一优两高”、“节本增效、高质高效”、“创建绿色有机农畜产品示范省，推进化肥农药减量增效”等发展战略，标准修订小组立即着手进行有关青稞节本增效、高质高效生产技术方面的省内外调研及国家标准和地方标准查新工作，在大量收集、整理和分析有关青稞生产领域有关的技术资料，并按制定标准的要求进行分类整理、同时进行了产地调研，了解青稞最新生产实践经验，为科学制定标准奠定了良好基础。
（三）明确编制提纲，确定标准框架
在拟订标准编制工作进度后，在前期开展了种植密度、肥料运筹、农机具研发等方面试验基础上，进行了普通肥、分段施肥、缓释肥、播种深度等方面的探索，最终总结出了青稞宽幅匀播的关键栽培技术和模式。制定小组通过认真研究讨论，提出了修订提纲，制定了规范的框架。
（四）起草标准文本，征求意见并形成标准送审稿
2025年03月，起草人员认真查阅了标准修订的有关文件，对标准的格式、内容、术语表达方式等进行了深入学习，严格遵循GB/T 1.1-2020所规定的标准编写规则起草了“青稞宽幅匀播栽培技术规程”初稿，2026年02月，起草小组成员在试验研究、验证与示范种植的基础上，结合青稞新形势下绿色可持续生产要求，进一步完善了“青稞宽幅匀播栽培技术规程”，对标准的草案进行了数次修改，形成了征求意见稿。2026年03月完成征求意见工作，广泛征求了我省来自标准化信息管理、生产、科研和推广单位相关专家的意见，专家从规范编写的格式、专业术语的应用、试验设计的合理性等提出了多项修改意见。在此基础上，对专家的意见进行了梳理汇总，并按照提出的初审意见，对标准进行了认真修改后形成了送审稿。
四、制定（修订）标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系
（一）制定原则
本标准的整个起草过程严格按照工作计划进行，并遵循“科学性、合理性、先进性、实用性、普遍性”原则。
（二）制定依据
本标准主要以“青稞宽幅匀播栽培技术规程”的试验结果，经生产实践验证、标准使用者的反匮意见等作为修订依据，并根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写标准内容。
（三）与现行法律、法规、标准的关系
与本标准有关的国家法律法规有《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》等，这些法律法规是本标准起草的主要依据，不存在任何冲突。《青稞宽幅匀播栽培技术规程》是本标准将按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、《GB 4404.1 粮食作物种子 禾谷类》、《GB/T 8321  （所有部分）农药合理使用准则》、《NY/T 496  肥料合理使用准则 通则》、《NY/T 1276  农药安全使用规范总则》、《NY/T 1868  肥料合理使用准则 有机肥料》等标准要求，在试验资料和数据收集分析的基础上编写，与现行标准没有抵触等标准要求，在试验资料和数据的基础上编写的，与现行有关法律、法规、规章和强制性标准没有抵触。

五、主要条款的说明
（一）宽幅匀播栽培技术试验
1 材料与方法
1.1 材料与田间设计
1.1.1 试验点

本试验于2024年4月至9月在青海省海北州门源县进行。海拔2861 m，属高原大陆性气候，日照时数2598.2 h，生育期日照1399.1 h，年平均气温2.2 ℃，年降雨量509.2 mm，蒸发量1102.0 mm，年大于等于0 ℃的积温1530 ℃，≥5 ℃积温1100 ℃，10 ℃积温710 ℃，具有光照充足，日照强烈，冬寒夏凉，日温差大，降水集中，干旱风大等大陆性气候特征。前茬青稞，土质属砂质栗钙土，属旱地。
1.1.2 试验材料

参试品种为昆仑14号，该品种是青海省农林科学院作物所选育的青稞优良新品种，青海省农作物品种审定委员会审定，该品种具有生育期短、品质优良、植株矮、抗倒伏、中抗条纹病和云纹病、丰产性好、适应性广等特点。
1.1.3 试验设计

共设计两组试验，播种方式均为宽幅条播（机械播种，播种深度4 cm，播幅2.3 m，行距24 cm）。第一组试验设置三种施肥种类，具体为：普通肥（A1）、分段施肥（A2）及缓释肥（A3），在各施肥种类中又设计苗期化控防倒及灌浆期根外追肥处理。
三种施肥种类具体如下：
普通肥（A1），施基肥：磷酸二铵（含P2O5 42%）15公斤/亩及尿素（含N 46.4 %）2.5公斤/亩，拔节期追肥施尿素2.5公斤/亩。

分段施肥（A2），施基肥：磷酸二铵（含P2O5 42%）15公斤/亩。拔节肥：尿素2.5公斤/亩（基部第一节间伸长2 cm）。穗肥：尿素2.5公斤/亩（剑叶或旗叶露尖）。

缓释肥（A3），施基肥：普通肥（磷酸二铵9公斤/亩、尿素3公斤/亩）12公斤/亩、聚核氨基酸肥（磷酸二铵6公斤/亩、尿素2公斤/亩）8公斤/亩。

苗期化控防倒：在4叶1心期，喷25%多效唑30 g-35 g。
根外追肥处理，齐穗期及灌浆期各一次，每次喷施磷酸二氢钾30 g/亩及尿素300 g/亩，其中一次加芸苔素内酯10 mL/亩。

因试验田平整度问题，先按不同施肥处理进行播种，播种量20公斤/亩，每施肥处理播种3个条带，条带宽度为4.6 m，条带之间留1 m过道。待出苗后，根据出苗的整齐度及小区的相对平整度，划定试验小区，每条带划定3个宽度为3米的小区，3个处理，共计27个小区。每条带3个小区中1个作为对照，1个进行苗期化控防倒处理，1个作为灌浆期根外追肥处理，同一小区条带内小区随机排列。
第二组试验设置三种播种深度，施肥处理为分段施肥，播种深度设置为：3 cm（D3）、6 cm（D6）和9 cm（D9）。全生育期苗情管理参照大田。
1.2 性状测定与方法

1.2.1 测定性状

测定项目主要包括茎蘖动态、主要农艺性状、籽粒与秸秆产量及品质性状（PC、CP、NDF、ADF、ADL）。
1.2.2 测定方法
茎蘖动态：在青稞出苗后，选取长势均匀一致的1 m行长定点，调查定位点的基本苗、高峰苗和穗数。
植株性状及产量、品质性状：分别于2叶1心期及分蘖期，在每小区倒数第二边行各取10株长势一致的植株，测量株高、根长、茎叶鲜重和茎叶干重、根鲜重和根干重；青稞成熟后，选取小区中生长均匀且长势一致的一行，计数每行穗数；在倒数第二边行随机取10株挂牌，成熟后拔取单株，测量株高、穗长、每穗粒数、单株穗数、基部节间长度及倒数第二节间长度，将10株穗头和秸秆单独装袋，晒干脱粒测定单株籽粒重和单株秸秆重；每小区拔收6行测产；使用SC-G型万深考种仪测定籽粒千粒重；籽粒蛋白测量采用近红外谷物分析仪（FOSS InfratecTM Nova，丹麦FOSS公司）；中性洗涤纤维（NDF）含量测定采用滤袋法，利用全自动纤维分析仪（ANKOM 2000i，ANKOM Technology公司）进行测定；酸性洗涤纤维（ADF）含量测定采用滤袋法，利用全自动纤维分析仪（ANKOM 2000i，ANKOM Technology公司）进行测定；按照国标GB/T20805-2006进行酸性洗涤木质素（ADL）测定；总可消化养分体系是饲料中粗蛋白、粗脂肪、粗纤维等养分按一定系数计算出的总和计算；干物质随意采食量（DMI）受饲料中NDF的影响较大，NDF含量越高，DMI越小；反之DMI越高，粗饲料品质就越好；相对饲喂价值（RFV）为可消化干物质的采食量（DDM）计算。
1.3 数据分析

采用Excel、IBM SPSS Stastics 26、Origin 2021等软件对数据进行整理，计算，图表绘制及统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同播种深度昆仑14植株性状的差异性
不同播种深度下昆仑14植株性状方差分析见表1。由表可知，不同时期、播种深度对青稞株高、茎叶鲜重、茎叶干重、根鲜重及根干重影响差异均达到极显著水平。说明不同播种深度对青稞不同生育期生长长势影响极大。
表1 不同播种深度昆仑14植株性状方差分析（F值）

	时期
	株高
	根长
	茎叶鲜重
	茎叶干重
	根鲜重
	根干重

	2叶1心期
	36.62**
	0.49
	16.87**
	10.45**
	/
	/

	分蘖期
	27.59**
	0.80
	7.84**
	12.13**
	18.48**
	16.59**

	拔节期
	4.18*
	2.07
	9.08**
	8.95**
	9.37**
	9.95**


注：*和**分别表示在0.05和0.01水平差异显著，下同。
不同播种深度昆仑14植株性状平均表现及差异性见表2。由表可知，在2叶1心期，播种深度为3 cm时，株高最低，其根长居中，但其茎叶鲜重及茎叶干重均最高，说明该处理苗最壮。播种深度为6 cm时，株高居中，根长虽最长但差异不明显，其茎叶鲜重及茎叶干重均居中。播种深度为9 cm，株高最高，根长最短，具有很长的地下茎，茎叶鲜重和茎叶干重也最低，苗细长、弱。
分蘖期，植株主要性状与2叶1心期测定结果基本一致，播种深度为9 cm的株高显著高于其他两种播种深度，其根长居中，但其茎叶鲜干重及根鲜干重均最低。播种深度为3 cm的青稞株高居中，根长最短但根鲜重最高，其茎叶鲜重及茎叶干重居中。
拔节期，播种深度为3 cm株高最高，根长最短，茎叶鲜重及茎叶干重、根鲜重及根干重均显著高于其他两种播种深度。播种深度为6 cm株高居中，但根长最长，其茎叶鲜重及茎叶干重、根鲜重及根干重均居中。播种深度为9 cm株高最低，根长居中，其茎叶鲜重及茎叶干重、根鲜重及根干重均最低。说明播种深度3 cm是该地区青稞比较适宜的播种深度，有利于壮苗的形成。

表2 不同播种深度昆仑14植株性状平均表现及差异性
	时期
	播种深度
	株高
	根长
	茎叶鲜重
	茎叶干重
	根鲜重
	根干重

	2叶1心期
	3
	15.42a
	12.88a
	0.67b
	0.08b
	/
	/

	
	6
	17.82b
	13.07a
	0.53a
	0.07a
	/
	/

	
	9
	18.69c
	12.13a
	0.47a
	0.06a
	/
	/

	分蘖期
	3
	17.52a
	11.21a
	0.55a
	0.09b
	0.20b
	0.02b

	
	6
	17.4a
	12.22a
	0.70b
	0.11c
	0.17b
	0.03b

	
	9
	22.37b
	12.18a
	0.53a
	0.08a
	0.08a
	0.01a

	拔节期
	3
	41.59b
	11.04a
	3.99b
	0.61b
	0.37b
	0.08b

	
	6
	38.89ab
	13.18a
	3.15a
	0.48a
	0.23a
	0.05a

	
	9
	37.52a
	12.82a
	2.50a
	0.39a
	0.17a
	0.03a

	注：不同小写字母表示差异显著（P<0.05），下同。


2.2 不同施肥种类、调控技术及不同播种深度昆仑14茎蘖动态的差异性

不同施肥种类、调控技术及不同播种深度昆仑14茎蘖动态方差分析见表3。由表可知，播种深度对高峰苗影响的差异达显著水平。调控技术对高峰苗影响的差异达极显著水平，对亩穗数及成穗率影响的差异达显著水平。其他茎蘖动态均无显著差异。
表3 不同施肥种类、调控技术及不同播种深度昆仑14茎蘖动态方差分析（F值）

	变异来源
	自由度
	基本苗
	高峰苗
	亩穗数
	成穗率

	播种深度
	2
	2.35
	4.86*
	1.79
	2.51

	施肥种类
	2
	2.44
	1.34
	0.90
	1.92

	调控技术
	2
	0.41
	7.87**
	4.01*
	3.36*

	施肥种类×调控技术
	4
	0.62
	0.37
	0.93
	0.88

	注：*和**分别表示在0.05和0.01水平差异显著。


不同播种深度昆仑14茎蘖动态平均表现及差异性见表4。由表可知，播种深度为3 cm有利于分蘖生长，高峰苗显著高于其他两种播种深度，其亩穗数最高，达到35.41万穗/亩。播种深度为6 cm时，其基本苗最多，但差异不显著，高峰苗及亩穗数均居中。播种深度为9 cm时，深度过深，苗弱，不利于出苗，基本苗最少，其高峰苗显著低于其他两种播种深度，其亩穗数最低。
表4 不同播种深度昆仑14茎蘖平均表现及差异性

	播种深度SD/
	基本苗
	高峰苗
	亩穗数
	成穗率

	(cm)
	（万/亩）
	（万/亩）
	（万/亩）
	(%)

	3
	23.06a
	41.15b
	35.41a
	80.81a

	6
	23.30a
	36.54ab
	32.97a
	85.34a

	9
	19.51a
	31.93a
	29.58a
	87.67a


不同施肥种类昆仑14茎蘖动态平均表现及差异性见表5。由表可知，普通肥（对照）材料基本苗最高，高峰苗居中，亩穗数最多。分段施肥基本苗居中，高峰苗数量及亩穗数略低于其他两种施肥处理。缓释肥基本苗最低，但其高峰苗数量最高，亩穗数居中。分段施肥和缓释肥处理较普通肥处理差异不显著，可能与2024年度该地区极端干旱天气有关。
表5 不同施肥种类昆仑14茎蘖平均表现及差异性

	施肥种类
	基本苗
	高峰苗
	亩穗数
	成穗率

	
	（万/亩）
	（万/亩）
	（万/亩）
	(%)

	普通肥
	23.16a
	44.57a
	35.90a
	80.55a

	分段施肥
	21.97a
	43.07a
	34.71a
	80.59a

	缓释肥
	21.83a
	43.80a
	34.92a
	79.73a


不同调控技术昆仑14茎蘖动态平均表现及差异性见表6。由表可知，对照基本苗及高峰苗数量均最高，但较其他两种调控技术差异不显著，其亩穗数居中。化控防倒基本苗居中，高峰苗及亩穗数均最低，可见该调控技术对干旱区青稞分蘖成穗有一定负面影响。根外追肥调控技术基本苗虽最少，但亩穗数及成穗率均显著高于其他两种调控技术，其高峰苗居中，群体长势优秀。
表6 不同调控技术昆仑14茎蘖平均表现及差异性
	调控技术
	基本苗
	高峰苗
	亩穗数
	成穗率

	
	（万/亩）
	（万/亩）
	（万/亩）
	(%)

	CK
	22.66a
	46.48a
	35.22ab
	75.77a

	化控防倒
	22.20a
	43.94a
	33.93a
	77.22a

	根外追肥
	22.10a
	44.13a
	36.38b
	82.44b


2.3 不同施肥种类及调控技术昆仑14籽粒产量及构成要素的差异性

不同施肥种类、调控技术及不同播种深度昆仑14籽粒产量及构成要素方差分析见表7。由表可知，施肥种类对千粒重影响差异达显著水平，对穗粒数及产量的影响不显著。调控技术对亩穗数及千粒重的影响差异均达显著水平。施肥种类与调控技术互作对各产量要素的影响差异均不显著。
表7 不同施肥种类、调控技术深度昆仑14籽粒产量及构成要素方差分析（F值）

	变异来源
	自由度
	亩穗数
	穗粒数
	千粒重
	产量

	施肥种类
	2
	0.90
	1.50
	15.78*
	1.04

	调控技术
	2
	4.01*
	0.00
	7.73*
	1.12

	施肥种类×调控技术
	4
	0.93
	1.50
	1.28
	0.86


不同施肥种类昆仑14籽粒产量及构成要素平均表现及差异性见表8。由表可知，普通肥（对照）亩穗数及产量最高，但每穗粒数及千粒重最低。分段施肥的每穗粒数最高，千粒重显著高于其他两种施肥处理，但亩穗数最低。缓释肥的亩穗数、穗粒数、千粒重及产量均居中。产量在施肥种类间的差异虽然不显著，但以普通肥最高，这可能与2024年该试点青稞生长期间严重干旱有关。
表8 不同施肥种类昆仑14籽粒产量及其构成要素平均表现及差异性
	施肥种类
	亩穗数
	穗粒数
	千粒重
	产量

	
	(万亩)
	(粒)
	(g)
	(kg/亩)

	普通肥
	35.90a
	35.93a
	54.82a
	337.67a

	分段施肥
	34.71a
	36.07a
	55.89b
	302.33a

	缓释肥
	34.92a
	36.00a
	54.97a
	309.67a


不同调控技术昆仑14籽粒产量及其构成要素平均表现及差异性见表9。由表可知，化控防倒处理的亩穗数显著低于对照和根外追肥处理的亩穗数，说明在干旱地区进行化控对分蘖成穗可能有一定的负面影响。根外追肥的千粒重显著高于化控防倒及对照的千粒重，说明分段施肥可以显著提高青稞的千粒重，从而适当提高青稞的产量。产量以根外追肥最高，达339.3公斤/亩，但与其他调控技术相比，差异不显著。
表9 不同调控技术昆仑14籽粒产量及其构成要素平均表现及差异性
	调控技术
	亩穗数
	穗粒数
	千粒重
	产量

	
	(万/亩)
	(粒)
	(g)
	(kg/亩)

	CK
	35.22ab
	36.00a
	54.04a
	307.70a

	化控防倒
	33.93a
	36.00a
	54.09a
	312.11a 

	根外追肥
	36.38b
	36.00a
	55.50b
	339.30a 


2.4 不同施肥种类及调控技术昆仑14品质性状的差异性

不同施肥种类、调控技术昆仑14品质性状方差分析见表10。由表可知，施肥种类对籽粒蛋白质、酸性洗涤木质素及相对饲喂价值的影响差异均达极显著水平，对其他品质指标无显著影响。调控技术对青稞籽粒蛋白质含量的影响差异达极显著水平。施肥种类与调控技术互作对籽粒蛋白质及酸性洗涤木质素影响差异均达极显著水平。

表3.10 不同施肥种类、调控技术昆仑14品质性状方差分析（F值）

	变异来源
	自由度
	籽粒蛋白质
	秸秆蛋白质
	中性洗涤纤维
	酸性洗涤纤维
	酸性洗涤木质素
	相对饲喂价值
	总可消化养分

	施肥种类
	2
	12.67**
	1.13
	1.74
	2.39
	10.46**
	5.38**
	1.03

	调控技术
	2
	22.55**
	2.15
	2.24
	1.79
	0.70 
	5.21
	0.24

	施肥种类
×调控技术
	4
	4.40**
	0.82
	0.23
	0.57
	5.10**
	0.76
	0.48


不同施肥种类昆仑14营养品质及饲喂品质平均表现及差异性见表11。由表可知，普通施肥（对照）籽粒蛋白质含量显著高于其他两种施肥种类，达10.11 %，秸秆蛋白质含量、相对饲喂价值及总可消化养分最低，中性洗涤纤维及酸性洗涤纤维含量最高，酸性洗涤木质素含量居中。分段施肥青稞籽粒蛋白质含量最低，秸秆蛋白质含量及总可消化养分最高，相对饲喂价值居中。缓释肥材料籽粒蛋白质含量显著高于分段施肥处理，其秸秆蛋白质含量居中，中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维及酸性洗涤木质素含量均最低，总可消化养分较普通肥有所提高，因此其相对饲喂品质较其他两种施肥处理也显著提高。
表11 不同施肥种类昆仑14营养品质及饲喂品质平均表现及差异性
	施肥种类
	籽粒蛋白质
	秸秆蛋白质
	中性洗涤纤维
	酸性洗涤纤维
	酸性洗涤木质素
	相对饲喂价值
	总可消化养分

	普通肥
	10.11b
	5.02a
	57.74a
	50.66b
	5.02b
	78.25a
	51.08a

	分段施肥
	9.65a
	5.33a
	56.00a
	48.85ab
	5.70b
	83.54b
	52.80a

	缓释肥
	9.98b
	5.11a
	55.44a
	48.14a
	4.86a
	85.71b
	52.06a


不同调控技术下昆仑14营养品质与饲喂品质平均表现及差异性见表12。由表可知，对照组籽粒蛋白质含量最低且差异显著，其秸秆蛋白质含量也最低，但相对饲喂价值较根外追肥及化控防倒显著提高，达到84.95 %，总可消化养分最低。化控防倒处理中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维含量最低，其籽粒蛋白质、秸秆蛋白质、酸性洗涤木质素含量、相对饲喂价值及总可消化养分均居中。根外追肥处理籽粒蛋白质显著高于其他两种调控技术，秸秆蛋白质含量也最高，中性洗涤纤维及酸性洗涤纤维含量最高，但酸性洗涤木质素含量及相对饲喂价值最低，总可消化养分最高，说明该年该试点根外追肥调控技术可提高青稞的营养品质，但饲喂品质无提高。
表12 不同调控技术昆仑14营养品质及饲喂品质平均表现及差异性
	调控技术
	籽粒蛋白质
	秸秆蛋白质
	中性洗涤纤维
	酸性洗涤纤维
	酸性洗涤木质素
	相对饲喂价值
	总可消化养分

	CK
	9.75a
	4.96a
	57.15a
	49.80a
	4.83a
	84.95b
	51.51a

	化控防倒
	9.92b
	5.11a
	54.82a
	47.92a
	4.44a
	84.39b
	52.14a

	根外追肥
	10.49c
	5.39a
	57.20a
	49.93a
	4.31a
	78.15a
	52.28a


（二）验证及示范

青海大学农林科学院、扬州大学、农业农村部南京农业机械化研究所和青海东筱生态农业服务有限公司（门源县北山乡）、都兰农禾嘉穗农牧科技有限公司（都兰县香日德镇）合作，分别在门源县北山乡和都兰县香日德镇建立了“海青黑5号”和“海青27号”（代号20-630）配套宽幅匀播栽培技术示范田。
2025年9月19日组织专家对门源县“海青黑5号”及配套宽幅匀播栽培技术示范田进行了测产，实测面积3.62亩，总产1590公斤，含水量为14.6%，折算成13.0%国标水分、扣除2%的杂质，平均产量为422.53公斤/亩，较2024年400公斤/亩增产5.6%。
2025年9月18日组织专家对都兰县香日德镇“海青27号”（代号20-630）及配套宽幅匀播栽培技术示范田进行了测产，实测面积3.64亩，总产2173公斤，含水量为11.5%，折算成13.0%国标水分、扣除3%的杂质，平均产量为626.05公斤/亩，较2025年区域内“柴青1号”及配套传统技术450公斤/亩增产39.12%。
六、重大意见分歧的处理依据和结果
本标准在制定过程中通过向青海省标准化研究所、青海大学、青海省农林科学院、中科院西北高原生物研究所、青海省种子管理站、青海省农业技术推广总站等5家与作物生产有关的科研、管理和推广方面的相关专家进行了充分沟通和征求意见的基础上修订，未产生重大分歧意见。
	序号
	标准条款
	意见内容
	提出单位
	处理结果及理由

	1
	前言
	第2段修改为：“请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。”
	青海省标准化研究所
	采纳，并修改

	2
	第1章
	 “病虫草害防控和收获等技术内容”中的“和”改为“及”
	青海省标准化研究所
	采纳，并修改

	3
	2
	1.引导语按GB/T 1.1-2020的规定修改为：

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

2.GB 4404.1名称修改为：粮食作物种子 第1部分：禾谷类

NY/T 1276名称修改为：农药安全使用规范  总则
	青海省标准化研究所
	采纳，并修改

	4
	5.3
	核实“质量符合NY/T 1868”“质量符合NY/T 496”表述的准确性。
	青海省标准化研究所
	采纳，并修改

	5
	5.5
	删去“使用方法可参见附录A”中的“可”。
	青海省标准化研究所
	采纳，并修改

	6
	附录A
	1.删去“资料性附录”中的“附录”；

2.表中“施用量”使用单位符号表示。
	青海省标准化研究所
	采纳，并修改

	7
	全文
	kg/666.70m2修改为：kg/667m2。
	青海省标准化研究所
	采纳，并修改

	8
	
	增加目次
	青海省标准化研究所
	采纳，并修改


七、贯彻实施标准的要求、措施等建议
（一）技术措施
该标准发布后，标准制定、归口单位将组织我省青稞生产单位对该标准进行学习、实施及相应的培训工作，要求熟练撑握青稞宽幅匀播技术，熟悉相关术语，在青稞栽培过程中能够合理运用相应的栽培技术规范及配套的相关技术。
（二）管理措施
在栽培过程中严格遵循生产技术规范，在病虫害防治上，坚持预防为主，综合防治，优先采用农业防治、物理防治、生物防治、科学合理的使用化学防治。
八、预期的经济、社会效益及其他应说明的事项
（一）预期经济、社会与生态效益
青稞宽幅匀播栽培技术的应用，实现加工专用型黑青稞品种籽粒平均亩产422.53公斤，相比于其他黑青稞品种及配套传统技术（250.40公斤/亩）平均亩增产172.13公斤，可实现亩增收516.39元；实现粮用型白青稞品种籽粒平均亩产626.05公斤，相比于其他白青稞品种及配套传统技术（450公斤/亩）平均亩增产176.05公斤，可实现亩增收211.26元。通过技术的攻关和推广应用，实现青稞生产高产、优质和高效，提升种植经济效益、促进农牧民增产增收。
（二）其他应说明的事项
本标准的复审时间为5年（标准通过审查发布后的5年）。
 《青稞宽幅匀播栽培技术规程》标准起草小组
                                     二O二六年二月二十五日
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