	序号
	名称
	参数

	1
	4LZ-5.0E履带收割机(国Ⅲ)
	高压共轨98马力发动机、2.0米割台、塑钢顶棚、竖式液压旋转卸粮、450mm*51节*90mm高齿履带、进口HST、65变速箱、加强型高地隙底盘、加强型分禾器、新式防缠草型输送槽、带油菜装置。带360°旋转卸粮.

	2
	4LZ-2.5A(AW70G)履带收割机
	70马力发动机，油箱容量80L，电启动、液压无极变速，轴流式纵置前滚筒，带二次清选装置，粮仓490L。割台形式：拨禾轮+喂入室，带油菜收割装置,切碎器.


