1、 [bookmark: _Toc421113016]活动苗床系统
[bookmark: _GoBack]活动苗床安装于塑料连栋温室内,连栋温室内的地坪没有硬化处理,所以,需要对苗床基础进行处理,在本项目中,苗床基础采用点式硬化处理,即在支腿的位置采用混凝土硬化,方便支腿支座螺丝连接。为了方便进出及物质运输，每一个温室里需要流出进出道路。
1）温室苗床配置说明
苗床规格尺寸：18m×1.75m×0.70m  ，三连栋温室配置16床，两连栋温室配置14床，单床面积为：31.5㎡，共计945㎡。
2）苗床特点
· 主体结构材质采用铝合金边框，便于加工，使用寿命长，美观大方；
· 网格为130㎜×30㎜（长×宽），热镀锌材料，防腐性能高，承重能力好，寿命长；
· 可左右移动较长距离，高度方向上可以进行微调；
· 具有防翻限位装置，防止由于偏重引起的倾斜问题；
· 可在任意两个苗床间产生约0.6（或0.8）米的作业通道。
3）使用寿命
编织网部分10年，其它结构15年。期间须保证购买物品不变形、无任何质量问题。

2、 潮汐式苗床系统
    潮汐式灌溉移动苗床采用基本与商品化金属结构栽培床相同的立柱、支撑，床面采用模压成型的不透水塑料苗盘。灌溉时，苗盘内注满清水或营养液，并使其滞留一定的时间，以使作物依靠毛细作用通过花盆底部的排水孔吸收水分。之后灌溉水排出栽培床，或收集再利用，或直接排到当地的下水管道。本项目采用宽度1.79米宽苗床，高度0.7米，长度29米的规格，共计6床。 
潮汐式灌溉移动苗床是一种针对盆栽植物营养液栽培或容器育苗和无土栽培所设计的底部给水的先进的灌溉方式。该方式利用落差原理，实现定时给水与施肥。国内外大量的试验研究表明，采用潮汐灌溉方式的作物，其生长量明显优于人工浇灌方式，不但能降低坏疽叶和皱折叶的发生，还可减少用水量达33%，提高水分利用效率达40%。由于潮汐灌溉没有淋浴作用，还能减少氮素使用量达30%~35%，大大提高氮素的利用效率。 
地板式潮汐灌溉越来越流行，其栽培规模大小比较适用于温室栽培，能够*限度地利用温室空间，并能适应栽培宽度的变化。潮汐式苗床灌溉特点 在实际生产中，潮汐灌溉系统在各种容器栽培和床式栽培中的应用效果都很好，因此吸引了众多种植者。其在栽培容器的选择、容器的放置等方面具有很大的灵活性，不仅能充分利用温室空间，且因其利用毛细管吸收水分的作用原理，故在同一灌区使用时，容器规格可以不同。 潮汐灌溉营养液循环再利用装备系统是由营养液循环系统、操作控制系统、消毒系统和增氧装置组成。
使用寿命20年，期间须保证购买物品不变形、无任何质量问题。


3、 [bookmark: _Toc421113017]智能型移动式喷灌机
1）产品介绍
智能型移动喷灌机是根据我国设施农业生产的实际情况和特点，参考国际农业先进喷灌技术开发的。该机具有自动化程度高、使用方便、体积小、重量轻、节能、经济实用、性价比高等特点。
智能型移动喷灌机为双臂自走式喷灌机。该机智能化程度高，采用可编程逻辑模块实现纵向灌溉自动行走、灌水位置、灌水重复次数的智能控制，集多段有级喷量切换组合喷洒器、低压喷洒供水和净水系统为一体，特别适用于各种温室内进行机械化作业。水量和施肥量调节设置方便，单台机组喷灌可以兼顾多跨温室，且具有遥控操纵及碰撞语音报警功能，操作方便，运行安全，且在智能控制功能上进行了扩展，可以对重复灌溉次数、灌水间隔时间进行设定，还增设了碰撞语音报警功能，极大地方便了用户的操作，提高了整机的安全性。

2）系统特点
喷头为美国Spraying  Systems公司产品，其上有三种流量不同的喷嘴（有雾化喷嘴）可供用户随时选择；
配有以色列耐特菲姆公司优质叠片过滤器，不易堵塞；
喷杆采用铝合金喷杆，高低可调，供水管路接头均采用不锈钢制造，耐农药、肥料腐蚀；
可以对重复灌溉次数、灌水间隔时间进行设定有遥控操纵及碰撞语音报警功能，极大地方便了用户操作，提高了整机安全性。
该喷灌机前进及返回的速度可以设定成不同，且能随时调整。
可自动实现对喷灌机运行方向上任一地块进行选择灌溉。喷灌机双臂上每个喷头内含3种不同流量和雾化程度的喷嘴，轻轻转动该喷头可选择合适的喷嘴或关闭该喷头；还可进行单臂灌溉。
3）系统功能
进行灌溉可达到节水、省时省工、增加作物产量、改善作物品质等效果。
喷洒均匀系数达90%左右，与地面灌溉相比可节水40%以上，节省劳力50%，作物增产幅度达20%至30%。
可实现遥控操纵，操作方便。
该喷灌机可实现温室跨间转移，一台喷灌机可以控制几跨温室以降低投资。
该机器经济适用，性价比较高，比进口同类机型节省费用50%以上。
4）技术参数
喷灌机最大控制宽度15米，最大行程64米。
喷灌机配有250W可变速交流电机，运行速度1.5m/min～20m/min，电源为220V/50Hz
喷灌机额定工作压力0.28Mpa，最大允许流量为5000L/h
使用寿命20年以上，期间须保证购买物品无任何质量问题。

